
鄂环审字〔2023〕169号
鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古盛汇化学有限公司10000吨/年甲基磺酸、20000吨/年

甲基磺酰氯、副产95000吨/年盐酸

项目环境影响报告书的批复

内蒙古盛汇化学有限公司:

你公司报送的由内蒙古绿硕环保咨询有限公司编制的《内蒙古盛汇化学有限公司10000吨/年甲基磺酸、20000吨/年甲基磺酰氯、副产95000吨/年盐酸项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古盛汇化学有限公司10000吨/年甲基磺酸、20000吨/年甲基磺酰氯、副产95000吨/年盐酸项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2023〕41号）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁片区。主要建设内容主要包括生产车间、生产车间外装置区、灌装车间、中央控制室、化验室、纯水站、冷冻站、循环水池、污水处理站、污水收集池、事故水池、初期雨水池、仓库、临时危废暂存间、液氯装置区、盐酸罐区、办公楼和给排水系统等其它公辅工程及环保工程。项目总占地面积142055平方米，总投资26000万元，其中环保投资2450万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、工艺、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。甲基磺酰氯工序产生的氯化反应尾气采用石墨冷凝器+降膜吸收+喷淋洗涤+三级降膜吸收+活性炭吸附处理，吸

膜吸收工段处理，精馏尾气和灌装车间产生的灌装废气进入甲基磺酰氯尾气活性炭吸附工段处理，甲基磺酸工序产生的水解尾气经石墨冷凝+保护冷凝+三级降膜进行处理，蒸馏尾气经石墨冷凝+三级降膜进行处理，罐区二甲基二硫储罐和甲基磺酸储罐采用气相平衡+甲基磺酰氯尾气活性炭处理装置进行处理，盐酸储罐采用气相平衡装置进行处理，污水处理站产生的不凝气接入末端尾气处理装置进行处理，临时危废暂存库产生的有机废气接入甲基磺酰氯尾气活性炭处理装置进行处理，以上各工序产生的废气再经三级水喷淋+二级碱液吸收装置处理，处理后氯化氢、氯气、TVOC、NMHC排放须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求、二甲基二硫排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值要求，同时在排气筒出口处安装在线监测监控设备。液氯装置区产生的废气经碱液槽+一级碱液喷淋处理后排放，废气排放须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求；锅炉采用天然气作为燃料，产生的废气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建燃气锅炉特别排放限值标准要求；MF001生产车间、MF002灌装车间和化验室产生的氯化氢、氯气排放须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值要求，非甲烷总烃排放须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值要求，二甲基二硫、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。运营期产生的纯水站含盐水、循环水站含盐水、锅炉排污水、真空泵排污水全部送入尾气处理装置三级降膜吸收装置作为氯化氢吸收液补水；尾气处理系统产生的喷淋废水用于碱液吸收补水；碱液吸收废水、化验室废水、地面及设备清洗废水进入厂区污水处理站处理（采用三效顺流强制循环蒸发工艺处理，处理能力为3.5立方米/小时）；三效蒸发冷凝水用于三级水喷淋及降膜吸收装置补水；生活污水经化粪池收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及园区污水处理厂进水水质标准排到园区污水处理厂进行处理，生活污水排口处安装在线监测监控设备。
按照《报告书》、《技术评估报告》、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设观测井，定期对地下水进行跟踪监测，以免造成地下水污染。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。临时危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和运行。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求对危险废物和一般固废进行处置，不得乱弃。 

6.按照《报告书》、《技术评估报告》和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》提出的要求，厂址周边布设土壤跟踪监测点，定期进行监测。

7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会建设管理局（生态环境管理办公室），我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会建设管理局（生态环境管理办公室）负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局 

                            2023年8月1日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会建设管理局（生态环境管理办公室），市生态环境综合执法支队，内蒙古绿硕环保咨询有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                        2023年8月1日印发
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