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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古三鑫新材料科技有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告表的批复
内蒙古三鑫新材料科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古中智科创工程咨询服务有限公司编制的《内蒙古三鑫新材料科技有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于内蒙古准格尔经济开发区。建设1组生产线,包括1条干磨生产线、1条湿磨生产线，年产40万吨高岭土，主要建设球磨机、立式磨机、回转窑等，并配套建设原料库房、成品库房及其他公用工程、辅助设施。项目总投资为20000万元，其中环保投资234.5万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。回转窑及干燥塔废气经“布袋除尘器+脱硫塔（石灰石-石膏法脱硫）”处置后，颗粒物排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属焙（煅）烧炉窑二级标准限值要求，二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。原料破碎、干法立磨、湿磨生产线窑前打散粉尘、后打散工序及包装工序粉尘均采用布袋除尘器处置，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。厂界颗粒物排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度限值要求。

强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。地面清洗废水沉淀后回用于地面清洗及洒水抑尘，脱硫废水用于湿磨生产线磨机配浆补水。生活污水经化粪池收集后，排入园区管网。
应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
妥善处置固体废弃物。不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘回用于生产工序，脱硫石膏运至准格尔旗经济开发区渣场填埋处理，废生产包装、生活垃圾定期由园区环卫部门回收处置，废机油及废油桶等危险废物暂存于厂区危废暂存间内，委托有资质的单位定期进行处置。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设及管理。
建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局及内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局及内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年8月3日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古中智科创工程咨询服务有限公司。
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