鄂环审字〔2023〕178号

鄂尔多斯市生态环境局关于
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司露天煤矿300万吨/年改扩建项目环境影响报告书的批复
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司：

你公司报送的由内蒙古峰泰环保有限公司编制的《鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司露天煤矿300万吨/年改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯万利矿区，行政区划隶属于鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇，属于第三批保供煤矿。

2007年9月，原内蒙古自治区环境保护局出具了《关于鄂尔多斯东胜区铜川镇武媚牛露天煤矿（1.20Mt/a）改扩建项目环境影响报告书的批复》（内环审字〔2007〕177号）；2012年11月，原内蒙古自治区环境保护厅以出具了《关于鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司（210万t/a）技改项目环境影响报告书的批复》（内环审〔2012〕235号），矿田面积为4.826平方公里，设计生产能力210万吨/年，服务年限16年；2013年7月，原内蒙古自治区环境保护厅出具了《关于鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司（210万t/a）技改项目竣工环境保护验收的意见》（内环验〔2013〕72号）。

2021年11月，内蒙古自治区能源局《关于内蒙古自治区保供煤矿和历史遗留问题煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》（内能煤开字〔2021〕907号），承诺将本项目纳入万利矿区规划及规划环评调整内容。2022年5月，内蒙古自治区能源局出具了《内蒙古自治区能源局关于准格尔旗蒙祥煤炭有限责任公司煤矿等15处煤矿核定生产能力的复函》（内能煤运字〔2022〕710号），核定本项目生产能力为300万吨/年。

本项目改扩建后，矿区面积约4.826平方公里，露天开采300万吨/年，划分两个采区，可采煤层为煤层2-1下、煤层2-2上、煤层3-1上、煤层3-1、煤层4-1露天开采，其余井工开采（不在本次评价范围内）。剩余可采储量1494.55万吨，服务年限4.5年。原煤通过储煤棚破碎筛分设施破碎筛分后，汽车拉运至内蒙古易达能源有限公司选煤厂、盛鑫煤矿洗煤厂洗选代加工。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

（一）认真开展生态环境保护与恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好公益林等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格控制作业范围，禁止越界开采。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”“谁损毁、谁复垦”的原则，编制生态保护及修复方案，加强采掘场、排土场、表土堆场等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

（二）认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。规范采掘场、排土场、爆破区和储煤棚等洒水抑尘设施建设，确保矿区粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关限值要求。建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。生活污水集中收集经一体化污水处理设施处理后达到相应标准限值要求后用于绿化、洒水降尘。矿坑涌水经集水池收集后通入沉淀罐，满足相关标准限值后全部用于采掘场、排土场及运输道路洒水抑尘，不外排。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。按照“减量化、资源化、无害化”原则，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，土岩剥离物和矿井水沉淀罐产生煤泥全部内排；生活污水处理站污泥经压滤机脱水处理与生活垃圾一并运往当地环卫局指定垃圾处理点进行集中处理；易达选煤厂产生煤矸石优先外售内蒙古鄂尔多斯热电有限公司的热电厂，盛鑫洗煤厂产生煤矸石送八宝沟采坑填埋，不能进行原有途径利用时，回填嘉信德煤矿采坑；检修产生的废矿物油、废油桶、废铅蓄电池暂存于危废间，委托有资质单位处置；工作人员生活垃圾收集后运往当地环卫局指定垃圾处理点进行集中处理。

（三）严格按照相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

（四）建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

                        鄂尔多斯市生态环境局

                         2023年8月7日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古峰泰环保有限公司，市生态环境综合保障中心。
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