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关于内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司

官板乌素煤矿煤矸石充填项目

环境影响报告表的批复
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司官板乌素煤矿：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司官板乌素煤矿煤矸石充填项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇官板乌素矿井工业广场内。建设内容主要为矸石加工系统、膏体充填系统以及配套的储运工程、公用工程、环保工程。本项目建成后填充膏体398000吨/年，其中使用矸石247954吨/年，服务年限6.6年，矸石来源于内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司官板乌素煤矿手选矸石以及临时矸石场存储的矸石，在矸石量不能满足生产需要时，使用周边煤矿及洗煤厂洗选后符合第Ⅰ类一般工业固体废物属性的矸石。本项目总投资为8098.5万元，其中环保投资129.5万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

认真落实生态环境保护及恢复措施。根据矸石消耗情况分区对临时矸石场占地进行边采挖边植被复垦工作，植被恢复根据现状植被类型，选择当地本土物种，植被恢复后覆盖度不低于建设前的现状水平。
认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。粗破、细破粉尘经布袋除尘器处理后，颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物有组织排放限值。水泥原料仓仓顶设置脉冲袋式除尘器，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。矸石堆存、装卸、筛分、给料及膏体制备等均在全封闭车间内进行，全封闭车间内设置水雾喷洒设施进行降尘；临时矸石场采挖及运输过程中配备喷雾降尘车降尘，确保厂界颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5标准限值。

强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。冲洗废水排入现有井下沉淀池沉淀，泵送至现有官板乌素煤矿矿井水处理站处理。

应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
妥善处置固体废弃物。筛分废料全部进入破碎筛分系统回用，除尘器除尘灰收集后送至膏体制备车间作为原料使用，井下沉淀池沉淀污泥与矿井水处理站产生的煤泥掺入末煤一同销售，设备检修产生的废机油、废油桶暂存至官板乌素煤矿危废库暂存，委托有资质的单位进行处置。
建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年8月7日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。
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