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关于伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司淖尔壕煤矿240万吨/年选煤厂项目环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司淖尔壕煤矿240万吨/年选煤厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司淖尔壕煤矿位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇，根据《内蒙古自治区能源局关于伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司淖尔壕煤矿生产能力的复函》（内能煤运函〔2021〕748号），淖尔壕煤矿生产能力核增至240万吨/年。淖尔壕煤矿未设立洗煤厂，本次配套建设一座240万吨/年选煤厂，项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇呼氏煤炭有限责任公司淖尔壕煤矿的工业场地内南侧区域，主要建设内容为主厂房、浓缩车间、矸石仓、块煤筛分点、块煤储煤棚、块煤汽车装车站、电气楼、机修车间及材料库、转载点、栈桥、原煤筛分破碎车间（依托）、原煤仓（依托）、末煤仓（依托）等。项目总投资为14500.25万元，其中环保投资3483.80万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。原煤破碎粉尘采取全封闭厂房+集尘罩+袋式除尘器处理后排放，颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准限值》（GB20426-2006）表4限值要求。原煤储存于全封闭筒仓内；块精煤（含水）筛分设置于全封闭车间；块精煤堆存及装车粉尘、末精煤堆存及装车粉尘、矸石堆存及装车粉尘均采取全封闭厂房+雾炮降尘措施；煤炭转载粉尘采取全封闭输煤栈桥+喷淋降尘措施，厂界无组织颗粒物浓度满足《煤炭工业污染物排放标准限值》（GB20426-2006）表5限值要求。
2.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。地面冲洗水和煤泥水经煤泥水处理系统处理后回用于洗煤生产，生活污水依托淖尔壕煤矿现有生活污水处理站处理后回用。

3.选用低噪声设备，采取减振和隔音等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。除尘灰、煤泥掺入末煤外售；废机油、废油桶依托煤矿工业场地危废库进行储存后交由有资质单位处置；煤矸石暂存于矸石仓内，2026年12月前全部排至伊金霍洛旗考考赖绿色环保有限公司考考赖沟煤矿露天矿坑生态修复项目，在此期间淖尔壕煤矿建成井下充填工程，2026年12月之后煤矸石全部进行淖尔壕煤矿井下充填。生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。
5.采取分区防渗措施。块煤储煤棚、筛分车间为一般防渗区，地面采取三合土铺底，夯实后，上层铺10～15厘米的抗渗水泥硬化，等效粘土防渗层Mb≥1.5m（或铺设等效厚度人工防渗材料），K≤1×10-7cm/s；洗煤主厂房、浓缩池、循环水池、煤泥储棚区、机修车间及材料库为重点防渗区，地面及池体进行防渗处理，防渗层为6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）（或铺设等效厚度人工防渗材料）或地基采取三合土铺底夯实后，在上层铺10～15厘米的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青，使防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司。
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