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鄂尔多斯市生态环境局

关于蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区新能源项目

子项目二环境影响报告表的批复

国电电力鄂尔多斯市有限公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境检测有限公司编制的《蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区新能源项目子项目二环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇，建设总容量为1000兆瓦的光伏场区，新建2座220千伏升压站，配套建设公共服务区等公辅工程。本次评价不包括升压站电磁辐射影响分析和输变电线工程，升压站电磁辐射部分和输变线路工程须单独进行环境影响评价。项目总投资527714.05万元，其中环保投资498万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好基本草原的保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格按照设计文件确定征占土地范围，对于征占土地范围内压覆的矿产资源，需取得压覆矿产资源审批手续。施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施。施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。

2.水污染防治措施。升压站值班人员生活污水经化粪池收集后，拉运至上海庙能源化工园区生活污水处理厂处理；生产管理区、公共服务区产生的生活污水经一体化地埋式污水处理设备处理，夏季水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2020)中城市绿化水质标准后，用于道路洒水降尘以及光伏板下地面植被绿化，冬季生活污水均拉运至上海庙镇生活污水处理厂处理。

3.大气污染防治措施。公共服务区、生产管理区污水处理设施采用喷洒除臭剂进行除臭，恶臭气体厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准要求。
4、噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、加强各类设备的日常维护、厂房隔声等措施，确保运营期光伏区、升压站、生产管理区、公共服务区厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5、固体废物治理措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

6.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林业、草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年8月9日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古腾烽环境检测有限公司。
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