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鄂尔多斯市生态环境局

关于蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区新能源项目

子项目三环境影响报告表的批复

内蒙古同阳新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境检测有限公司编制的《蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区新能源项目子项目三环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇，为集中式光伏发电项目。项目建设总容量为1000MW光伏场区，光伏场区分为3个地块（地块1布置565.625MW，地块2布置428.125MW，地块3布置6.25MW），新建2座220kV升压站，分别位于地块1和地块2，配套建设生产管理等公辅工程。本次评价不包括升压站的电磁辐射、升压站送出线路电磁辐射须单独进行环境影响评价。本项目总投资为544000万元，其中环保投资为622万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。施工场地定期洒水，作业场地保持一定湿度；施工材料采用苫布苫盖，施工弃土及时清运；加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。施工期生活污水经化粪池收集后，定期拉运至上海庙镇生活污水处理厂处理；泥浆废水、混凝土保养时排放的废水以及工具清洗水、运输车辆清洗水经沉淀后洒水抑尘，不外排。
2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。升压站、生产管理区和公共服务区产生的生活污水经各区域一体化地埋式污水处理设备处理后水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2020)中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准用于道路洒水降尘以及光伏板下地面植被绿化。冬季生活污水经一体化地埋式污水处理设备处理后拉运至上海庙镇生活污水处理厂处理。光伏板冲洗排水排至光伏板下地面自然蒸发，不进行收集。升压站厂界、生产管理区和公共服务区厂界昼夜噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年8月9日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古腾烽环境检测有限公司。
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