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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市多能互补能源有限公司工业园区绿色供电项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市多能互补能源有限公司：

你公司报送的由上海勘测设计研究院有限公司编制的《鄂尔多斯市多能互补能源有限公司工业园区绿色供电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗阿如其日嘎村、石勒凯村、苏米图村。主要建设内容包括300MW风力发电（规划建设48台风机，单机容量6.25MW）、1座220kv升压站、45MW/180MWh的电化学储能系统等公辅工程及环保工程。本次评价不包括升压站电磁辐射影响分析和输变电线工程，升压站电磁辐射部分和输变线路工程须单独进行环境影响评价。项目总投资197274万元，其中环保投资为222.88万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作。

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。开挖的土石方及时清运，未及时清运的要遮盖，施工场地和运输道路采取洒水措施，涉外渣土车辆采用封闭车辆或加盖苫布。施工场地边界设置围挡抑尘。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。表土集中堆存并采取防护措施。施工结束后，对施工营地、施工场地、施工便道和表土堆场等大临工程进行植被恢复。

2.认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。风机叶片尖端采用亮色涂装，增加辨识度，便于鸟类避让，开展鸟类调查监测，若发现受伤鸟类应及时救治，加强对临时占地植被恢复区的抚育管理。生活污水经一体化污水设施处理后，用于站内绿化、道路洒水。强化项目运行管理，优先选用低噪音设备，采取妥善控制措施，确保升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，单个风机500米范围内达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对危废库进行设计、建设和管理，箱变事故油及主变事故油收集至事故油池后委托有资质单位进行处置，升压站运营中会产生废蓄电池、废机油、污染油布等暂存至危废库后委托有资质单位进行处置。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，废旧磷酸铁锂电池由厂家回收，生活垃圾委托当地环卫部门进行处理。
3.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年8月10日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，上海勘测设计研究院有限公司。
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