












鄂环审字〔2023〕187号

鄂尔多斯市生态环境局
[bookmark: _GoBack]关于鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司
营盘壕煤矿覆岩隔离注浆充填项目
环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司：
你公司报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿覆岩隔离注浆充填项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿井田范围内。主要建设内容包括破碎系统、注浆站、注浆钻孔、注浆管线及配套的公用、辅助及环保工程，本次注浆工作面为2102工作面，服务时间约23个月。项目总投资7880.25万元，其中环保投资87万元。
《报告表》和《评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。
二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作。
1.加强施工期环境管理。采用定向钻的施工方式对基本农田地上部分进行避让；施工场地在施工完成后对钻孔进行充填并覆土以恢复植被，根据立地条件采取适宜当地生长的植被进行恢复；输浆管路在铺设后利用自然恢复+人工补播的形式进行相应的植被恢复措施；加强抚育管理，使之恢复原有的生态功能。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。筛分破碎间的颗粒物经湿式除尘器处理后，经15米高排气筒排放，颗粒物须满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)要求；通过采取全封闭及球磨工序采用湿式球磨机等措施，确保项目厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应标准限值要求。
2.强化废水处理与回用。注浆管道冲洗废水随管道排至井下用于充填；地面冲洗废水、设备冷却水送送往矿井水处理站处理；湿式除尘器除尘废水用于制浆；生活污水依托营盘壕现有生活污水处理设施进行处理。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，提出地下水污染防控措施，确保不会对区域地下水造成污染。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5.落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，施工期废弃钻井泥浆经沉淀后上清液用于配置钻井泥浆，沉淀物及钻井岩屑拉运至有资质单位进行处理。运营期废矿物油、废油桶等危险废物暂存依托营盘壕煤矿危废库，委托有资质单位进行处置。生活垃圾交由当地环卫部门处理。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。


鄂尔多斯市生态环境局       
                               2023年8月11日






抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市环保投资有限公司，市生态环境局综合保障中心。
 鄂尔多斯市生态环境局                     2023年8月11日印发
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