
鄂环审字〔2023〕188号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司

改扩建项目环境影响报告书的批复

鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司：  

你公司报送的由内蒙古新创环境科技有限公司编制的《鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯上海庙矿区，行政区划隶属于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇。

生态环境部2018年10月以环审〔2018〕106号文件批复了《新矿内蒙古能源有限责任公司长城一矿及选煤厂产业升级改造项目环境影响报告书》，井田面积16.02平方公里，建设规模180万吨/年，服务年限52.6年，配套同等规模选煤厂，矿井属瓦斯矿井。建设单位2021年11月自主完成竣工环境保护验收。

本次改扩建较原有项目新增10号煤层（可采煤层变为1、3上、3、5、8、9上、9、10共8层），井田面积调整为13.763平方公里，服务年限增加至58.3年，并对井下采区划分及工作面进行优化调整，井上配套设施全部依托现有工程，对部分进行“以新代老”改造。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格落实井田边界、工业场地、明长城遗址、敖银公路等相关区域留设保护煤柱的措施，严禁越界开采。对井田范围内受影响的居民采取搬迁措施。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”的原则，编制生态保护及修复方案，加强地表沉陷区、地表裂缝等生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。开展岩移观测及生态环境监测工作，根据监测结果，不断优化和完善矿区生态修复措施，保障区域生态功能。

2.地下水环境保护措施。运营中应严格遵循“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，开展导水裂隙带观测， 结合监测结果优化采煤方案、采取保水措施，避免采煤导通或影响新近系含水层及第四系孔隙潜水含水层等，切实保护区域水资源。严格落实地下水保护和污染防治措施，对工业场地实施分区防渗。制定并落实地下水保护、应急以及水位、水质跟踪监测方案，建立地下水动态监测系统，严格落实地下水保护和污染防治措施。

3.地表水环境保护措施。生活污水经现有污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相关要求后，用于绿化、抑尘、黄泥灌浆用水等。选煤厂煤泥水一级闭路循环不外排。矿井水经矿井水预处理站处理后，达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后，一部分作为矿井生产用水及洒水降尘用水，另一部分进入深渡水处理车间，深度处理后达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），用于生活用水，产生的浓盐水作为选煤厂补水和黄泥灌浆用水，多余矿井水送中心水处理厂及恒坤焦化厂进行综合利用。跟踪监测矿井水水量、水质变化情况，定期检查输水管网状况，必要时优化矿井水处理工艺和综合利用方案，确保各类污（废）水均得到妥善处置。
4.大气污染防治措施。拆除东区工业场地2台燃气锅炉，改为2台电锅炉。西区工业场地采暖由现有燃煤锅炉提供，锅炉烟气经除尘脱硫设施处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相应限值后达标排放。原煤、产品煤、矸石贮存采用筒仓，输送采用全封闭栈桥，原煤和矸石的筛分、破碎、转载等产尘点均配备除尘设施。本次“以新带老”提出对矸石充填站矸石临时堆场进行全封闭，并设置洒水喷淋装置。

5.其他生态环境保护措施。选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，减缓噪声不利影响，确保厂界噪声达标。加强矸石井下充填系统运行管理，确保矸石及时充填井下。加强固体废物、危险废物等暂存设施的环境管理，锅炉灰渣送至一般工业固体废物处置场妥善处置，矿井水处理站煤泥外售，深度处理站废膜由厂家回收，生活垃圾、生活污水处理站污泥等交有关单位处理处置，废矿物油、废油桶等危险废物交有资质单位处置。

6.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程 同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项 生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明 确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年应组织开展环境影响后评价。按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年8月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心、内蒙古新创环境科技有限公司。
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