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鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古伊标环保技术检测有限公司实验室项目环境影响报告表的批复

内蒙古伊标环保技术检测有限公司：

你公司报送的由内蒙古首环环保技术有限公司编制的《内蒙古伊标环保技术检测有限公司实验室项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市东胜区阳光新城B1区富民街16号附30号二层独栋商业楼。建筑面积为760㎡。主要建设内容有采样部、样品交接室、实验室、办公室等，并配套建设相关公辅设施及环保工程。

本项目建设规模为年检测大气样200组，总投资为200万元，环保投资为6.2万元，占总投资3.1%。年工作232天，每天单班工作制，劳动定员共5人。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。本项目运营期产生的大气污染物主要为试剂配制、检测化验过程中产生的废气，废气主要包括非甲烷总烃、甲醇、苯胺、氨气、氮氧化物，该类废气排放量较小，通过通风橱集气后送活性炭吸附装置处理，危废暂存间产生的少量废气经废气收集装置引至该活性炭吸附装置处理，处理后15m高排气筒排放。非甲烷总烃、甲醇、苯胺、氮氧化物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放限值（排放速率按照标准的50%执行）；氨气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值要求。加强运营期管理，确保各类无组织废气排放满足相关标准限值要求。

2.强化废水处理与回用。本项目废水主要为生活污水、实验废水及纯水制备设备排放废水。生活污水、纯水制备设备排放的废水和实验废水经酸碱中和排入市政管网。实验室冲洗废水中涉及重金属试剂、有机溶剂试剂的冲洗废水暂存于危废间，实验室溶液配置废水暂存于危废间，定期交有资质单位处理；
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。生活垃圾集中收集至封闭式垃圾箱中，定期交由环卫部门统一处理。

5.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年8月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古首环环保技术有限公司。
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