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鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古恒盛环保科技工程有限公司

钻井废弃岩屑干燥处理技改项目

环境影响报告表的批复
内蒙古恒盛环保科技工程有限公司：

你公司报送的由内蒙古希隆环保科技有限公司编制的《内蒙古恒盛环保科技工程有限公司钻井废弃岩屑干燥处理技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古恒盛环保科技工程有限公司钻井废弃岩屑干燥处理技改项目主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2023〕39号）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木现有的苏里格气田钻井岩屑/压裂返排液集中处理厂内。本次技改主要是新建钻井液废弃泥浆（岩屑）干燥车间一座（岩屑烘干规模120吨/天）及配套的公用、辅助及环保工程。项目总投资310万元，其中环保投资10万元。

《报告表》和《评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作。

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。烘干炉烟气经喷淋+活性炭吸附+旋风除尘器+袋式除尘器处理后，经18米高的排气筒排放，烟尘、二氧化硫须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)限值要求，氮氧化物、非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；通过采取全封闭及洒水抑尘等措施，确保颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。本项目二氧化硫排放总量为0.22吨/年，氮氧化物排放总量为1.72吨/年。
3.强化废水处理与回用，喷淋废水及生活污水均依托现有项目压裂返排液处理工序进行处理。地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 

5.落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，除尘灰同岩屑一共去微生物发酵，生活垃圾委托环卫部门进行处置。废活性炭暂存于现有危废暂存库内，最终交由有资质的单位处置。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年8月16日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古希隆环保科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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