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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古亿正化工有限公司10万吨蒽油

深加工及配套余热发电项目环境影响

报告书的批复

内蒙古亿正化工有限公司：

你公司报送的由内蒙古峰泰环保有限公司编制的《内蒙古亿正化工有限公司10万吨蒽油深加工及配套余热发电项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术工业园区，项目分两期建设，其中一期工程建设内容包括：20万吨/年煤焦油预处理装置、5万吨/年蒽油精制装置、0.2万吨/年的蒽醌加工装置、1座特种炭黑生产装置（包括1万吨/年中色素炭黑生产线和2万吨/年导电炭黑生产线）及1座尾气发电装置（包括20t/h尾气锅炉和汽轮发电机组）；二期工程建设内容包括：5万吨/年蒽油精制装置、0.2万吨/年的蒽醌加工装置、1座特种炭黑生产装置（包括1万吨/年纤维塑料用炭黑生产线、5000吨/年高色素炭黑生产线、3000吨/年锂电池用炭黑生产线）及1座尾气发电装置（包括20t/h尾气锅炉和汽轮发电机组）。主要建设内容包括主体工程、储运工程、公辅工程及环保工程等，本项目总投资65200万元，其中环保投资660万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。施工区设置围墙并定期洒水；加强施工机械设备及车辆的检修、维护；原料预处理脱水工序不凝气、馏分塔蒸馏工序不凝气、蒽油塔蒸馏工序不凝气、粗蒽生产-蒽油备料及结晶工序挥发废气、粗蒽精馏工序挥发废气、溶剂回收工序冷凝不凝废气、蒸馏工序冷凝不凝废气、氧化反应挥发废气、蒽醌的凝华和收集挥发废气均送至蒽醌生产工序废气焚烧炉焚烧；馏分塔管式加热炉、蒽油塔管式加热炉废气、蒸馏工序导热油炉废气、湿法造粒干燥废气送至尾气发电装置废气处理装置处理；蒸馏工序结片废气、蒽醌压实包装工序包装废气、造粒及包装废气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物浓度需满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5限值要求；蒽醌加工工序废气焚烧炉烟气中非甲烷总烃需满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5限值要求，苯、甲苯、二甲苯、乙苯、己烷、酚类、苯并[a]芘需满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值要求；尾气发电装置燃烧炉废气经脱硝（低氮燃烧+SCR+SNCR）+脱硫（石灰石-石膏）+除尘处理后排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度需满足《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014）要求；污水处理站废气经二级碱吸收+二级活性炭吸附后排放，氨、硫化氢、臭气浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，非甲烷总烃浓度需满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5限值要求，苯、甲苯、二甲苯、酚类浓度需满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值要求；罐区废气收集后送RTO炉焚烧；危废库废气经活性炭处理后排放，非甲烷总烃浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

液态VOCs物料应采用密闭管道输送，生产中加强对输料泵、管道、阀门的检查更换，防止溶剂跑、冒、滴、漏及挥发。无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物的厂界浓度需满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表7限值要求，酚类、二氧化硫、氮氧化物厂界浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)限值要求，无组织氨、硫化氢厂界浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求，厂区内厂房外非甲烷总烃需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。轻油油水分离废水经预处理后，与含盐废水、生活污水进入生化处理系统处理后，排入园区污水处理厂。切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水和土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
3.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、 隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。 一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

5.本项目部分副产品无产品质量标准，建设单位应在项目投产后及时开展产品质量标准备案工作。在此之前，无产品质量标准的副产物不得作为产品外售。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年8月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古峰泰环保有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                      2023年8月18日印发
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