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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古正能化工集团有限公司2×25MW煤气余热综合利用发电工程改建项目
环境影响报告表的批复
内蒙古正能化工集团有限公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《内蒙古正能化工集团有限公司2×25MW煤气余热综合利用发电工程改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区内蒙古正能化工集团有限公司厂区内。本次改扩建原料气新增年制2.4亿方液化天然气项目备界区8台内热式直立炉煤气及焦化废水深度处理项目酸性气体，运行时间由7000小时增加至8000小时，年发电量相应增大，由原来350Gwh 增至400Gwh。主要建设内容包括8台内热式直立炉煤气输送管道及酸性气体输送管道，锅炉房、发电机、汽轮机及配套的污染防治措施等均依托现有工程。本项目总投资5000万元，无新增环保投资。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

大气污染防治措施。锅炉烟气防治措施仍为原有的低氮燃烧+SNCR+SCR脱硝+石灰石石膏湿法脱硫工艺，烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物可满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1限值要求；石灰暂存于密闭车间内，卸料过程产生的废气经布袋除尘后无组织排放，无组织颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求。

强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。软水制备排水和锅炉排水回用于脱硫系统补水及熄焦用水，脱硫废水全部回用于脱硫系统，生活污水依托厂区现有生活污水处理设施处置。

应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
妥善处置固体废弃物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。
建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年8月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古尚清环保科技有限公司。
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