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鄂尔多斯市生态环境局

关于乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司30万吨/年煤焦油加氢项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司30万吨/年煤焦油加氢项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇鄂尔多斯圣圆煤化工基地中的乌兰木伦工业项目区煤焦化一体化产业园鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司现有厂区内，拟以低温煤焦油、废矿物油、废液压油和废润滑油为原料，采用NUEUU加氢技术（装置规模30万吨/年）生产煤基氢化油，配套建设煤制氢装置，主要建设内容包括焦油加氢装置（包括原料处理单元、沸腾炉加氢单元、固定床加氢单元、产品分馏单元、干气液化气脱硫单元、酸性气水提单元等）、煤制氢装置（气化单元、变换单元、脱碳单元、PSA提氢单元、硫回收单元等）及配套的公用、辅助及环保工程。项目总投资120000万元，其中环保投资14035万元
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。煤焦油加氢工序产生的预加氢进料加热炉烟气、减压塔进料加热炉烟气、裂化加氢加热炉烟气、分馏塔进料加热炉烟气通过一根排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放限值要求；催化剂油气吸收塔废气排放的非甲烷总烃浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求。煤制氢工序的磨煤机废气经布袋除尘器处理后排放，造粒包装废气经各自设备自带收集系统及吸尘风机后排放，颗粒物浓度需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值要求；锁斗泄压废气、真空泵过滤废气中H2S、NH3浓度需满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2二级限值要求。燃气锅炉废气经低氮燃烧+SCR+石灰石-石膏湿法脱硫处理后排放，烟尘、SO2、NOx浓度需满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2特别排放限值要求。污水处理站、储罐区及装卸站区域氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；污水处理站非甲烷总烃浓度需满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4限值要求；储罐区、装卸站非甲烷总烃、苯并芘需满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4限值要求；酚类、氰化氢需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求。危废库挥发废气经一级活性炭吸附后排放，非甲烷总烃浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求。
厂界非甲烷总烃需满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5限值要求；厂界氨、硫化氢、臭气浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值要求；厂区内厂房外非甲烷总烃需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准要求，厂界颗粒物浓度需满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。克劳斯制硫单元脱硫酸性气分液罐分离酸性水送至酸性水汽提单元；脱硫废水沉淀后回用；常压塔分离废水送预处理系统处理；催化剂装卸抽真空冷却器含油污水、预硫化废水、脱氨塔外排净化水、灰水、火炬系统排水、生活污水及预处理系统出水排入生化处理系统处理；气化工段汽包排水、变换工段废锅排水、锅炉排污水、凝结水装置排水、疏干水处理系统排水、循环水系统排水、生化处理系统出水排入回用水处理系统处理；回用水处理系统出水执行《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中“再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质指标”，全部作为循环水补充水回用。切实落实地下水和土壤污染防治措施，在厂界下游方向和邻河一侧以及低洼的地方，均设置不低于80厘米的挡墙，结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水和土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

3.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、 隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。 一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
5.本项目距离活鸡兔沟仅13.8米，建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，并配合当地政府，落实园区级风险防控措施，确保发生事故后，事故废水不会对周边地表水体造成污染。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年8月25日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古尚清环保科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                      2023年8月25日印发
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