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关于鄂尔多斯新创新材料有限公司8万吨

锂离子电池负极材料一体化项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯新创新材料有限公司：

你公司报送的由内蒙古智汇恒升环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯新创新材料有限公司8万吨锂离子电池负极材料一体化项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古鄂尔多斯准格尔旗准格尔经济开发区大路产业园。项目分三期建设，一期建设1万吨/年全流程负极材料生产线和2.5万吨/年负极材料炭化石墨化；二期建设2.5万吨/年负极材料前后端（不含一期已建的炭化、石墨化工序），一、二期建成后形成3.5万吨/年全流程负极材料生产线；三期建设4.5万吨/年全流程负极材料生产线和2万吨/年负极材料二次石墨化生产线。一、二、三期工程全部建成后，最终形成8万吨/年全流程负极材料生产线和2万吨/年负极材料二次石墨化生产线，其中动力、储能等用锂离子电池负极材料6万吨/年，3C等锂离子电池负极材料2万吨/年。建设内容主要包括：原料预处理车间、粉碎车间、包覆造粒车间、低温碳化车间、石墨化车间、成品处理车间、高温碳化车间等。项目总投资271458万元，环保投资1067万元。 

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
大气污染防治措施。原料预处理车间反击式破碎机、颚式破碎机、无网锤式破碎机、筛分机等各设备全部密闭，产生的废气设置负压引风系统，经布袋除尘器处理后排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；回转筒干燥机采用清洁能源天然气加热，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）要求；原料预处理车间粉料筒仓粉尘经仓顶自带滤袋式除尘器处置。粉碎车间内各设备均自带布袋除尘器，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；粉碎车间粉料筒仓粉尘经仓顶自带滤袋式除尘器处置。包覆造粒车间卧式高温釜、立式高温釜均采取密闭措施，并设引风系统，废气经“金属丝网滤筒+冷凝罐+RTO焚烧”处理设施处理后排放，沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；螺带混合机、筛分机、解聚机等废气经自带布袋除尘器处置，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。低温碳化车间隧道窑采用天热气加热，隧道窑废气引至隧道窑天然气燃烧室经焚烧处理后排放，沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。高温碳化（辊道窑）采用电加热，产生的废气采用RTO焚烧处理设施处理，沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。石墨化车间石墨化（艾奇逊炉）废气采用“集气罩+石灰石膏湿法脱硫+湿式静电除尘器”处置，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）要求；初筛、螺带混料机废气经布袋除尘器处置，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。成品处理车间筛分机、筛上物料解聚机、包装机等废气经自带布袋除尘器处置，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘、二氧化硫、氮氧化物等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 限值。

严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排至园区污水管网。生产废水包括软水系统排水、循环冷却水排水以及脱硫废水，软水系统排水、循环冷却水排水满足内蒙古天河水务有限公司高含盐废水处理进水水质要求后，经厂区含盐废水收集管道收集后排至园区污水管网，最终进入园区含盐废水处理厂；脱硫废水采用“pH调节+混凝沉淀”处理后经厂区含盐废水收集管道收集后排至园区污水管网。
通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。
固废污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。 一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局及内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局及内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年8月31日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古智汇恒升环保科技有限公司。
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