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鄂尔多斯市生态环境局关于

达拉特旗东源宇龙王水质监测有限责任公司实验室建设项目环境影响报告表的批复

达拉特旗东源宇龙王水质监测有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古首环环保技术有限公司编制的《达拉特旗东源宇龙王水质监测有限责任公司实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇内蒙古东源环保科技股份有限公司污水厂厂区内，主要监测生活污水和检测生活饮用水水质。建设内容包括实验室、药品室、设备间及配套的公用、辅助、环保工程。本项目总投资143万元，其中环保投资8.1万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。实验室废气经集气罩、通风厨收集后送活性炭吸附装置处理后15米高排气筒排放，非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。加强运营期管理，确保各类无组织废气排放满足相关标准限值要求。

2.强化废水处理与回用。实验废水及生活污水送至达拉特旗污水处理厂进行处理。

3.应采取妥善控制措施，各类实验室设备均位于室内，通过厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置。废弃包装物同生活垃圾一并交由当地环卫部门处理。废试剂包装材料、变质或失效的实验试剂、实验废液、废活性炭均为危险废物，暂存于危废间委托有资质单位定期进行处置，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古首环环保技术有限公司。
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