









鄂环审字〔2023〕226号

鄂尔多斯市生态环境局
[bookmark: _GoBack]关于宝馨科技鄂托克旗2GW切片、2GW
高效异质结电池及组件制造项目
环境影响报告书的批复

内蒙古宝馨绿能新能源科技有限公司：
你公司报送的由内蒙古华晨工程咨询有限公司编制的《宝馨科技鄂托克旗2GW切片、2GW高效异质结电池及组件制造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
1、 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇鄂托克经济开发区棋盘井工业园棋西项目区内。本项目年生产2GW切片、2GW高效异质结电池及2GW异质结光伏电池组件。主要建设内容包括1座2GW切片生产车间、1座2GW异质结光伏电池生产车间和1座2GW异质结组件生产车间、1座仓库、1座废水站以及配套环保公辅设施等。项目总投资226964.25万元，其中环保投资为10814万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工场界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水；严禁在施工场地焚烧废弃物。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。切片生产工序粘棒废气采取集气罩+活性炭吸附措施后非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；电池生产工序酸性废气经管道收集后采取二级碱液喷淋塔吸收处理后氟化物、氯化氢、氯气排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5要求；电池生产沉积废气、腔体清洁废气采取等离子水洗式尾气处理设备+二级碱液洗涤塔处理后，颗粒物、氮氧化物、氟化物、非甲烷总烃排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5要求；电池生产硅烷尾气采取燃烧桶+集尘机+水洗塔处理处理后，颗粒物排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5要求；电池生产工序印刷、烘干、固化废气采取活性炭吸附处理后与吸附饱和的活性炭脱附后经催化燃烧装置处理后废气通过1根排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5要求；组件生产工序层压废气、密封胶挥发废气、灌封胶挥发废气、组件清洗酒精挥发废气经管道收集后采取活性炭吸附处理后与吸附饱和的活性炭脱附后经催化燃烧装置处理后废气通过1根排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5要求；组件工序激光划片废气、焊接废气采用布袋除尘器+活性炭吸附处理后与吸附饱和的活性炭脱附后经催化燃烧装置处理后废气通过1根排气筒排放，非甲烷总烃、颗粒物排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5要求，锡及其化合物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；生产废水处理站废气采用二级碱液喷淋吸收塔处理后，氟化物排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5要求；办公生活污水处理站废气经活性炭吸附装置处理后，氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求；危废间废气经活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。
无组织排放的氯化氢、氟化物、氮氧化物、颗粒物、氯气、非甲烷总烃满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中无组织排放限值要求，锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求，厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值要求。
3.按照《报告书》中的相关要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。电池生产工序碱性废水、电池生产工序酸性废水、组件生产工序废水、切片生产废水、酸液喷淋塔废水、碱液喷淋塔废水、二级碱液喷淋塔废水、等离子尾气处理器废水、硅烷尾气水洗塔废水、废水站喷淋塔废水、循环水系统含盐水全部排入厂区生产废水处理站处理，处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）回用水标准后回用；纯水制备含盐水通过MVR蒸发装置进行处理，MVR蒸发冷凝水集中收集后全部回用至纯水站内作为纯水制备原水；生活污水经隔油池、化粪池处理后进入生活污水处理站处理，处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2间接排放标准限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排至园区污水处理厂处理。
4.切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状、水文地质条件和防渗措施，进一步优化重点污染防治区平面布置，严格按照《报告书》的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。设置3个地下水监测井，分别在厂区北厂界设1口地下水监测井、厂区内危险化学品车间北侧布设1口地下水监测井、厂区内危废间北侧设1口地下水监测井，每半年监测1次。
5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
6.根据《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理，建设1座720平方米一般固废在暂存间和1座300平方米的危险废物暂存间。废硅料、废靶材、废气瓶由厂家回收，印刷不合格品、产品包装废包装材料、废焊带、收集的粉尘、废金刚砂线等由物资回收单位综合利用；危险废物废活性炭、废催化剂、废包装桶、废胶桶内袋、废胶、废润滑油、废油桶、含油废抹布、喷淋塔废填料暂存至危废间，交由有资质单位处理；MVR蒸发结晶盐、废滤膜、污泥在本项目投入运行后进行固废属性鉴定，根据鉴定结果对其处理处置，如是一般固废优先综合利用，综合利用不畅的时候拉运至刚性填埋场填埋，如是危险固废则暂存后委托有资质单位处置，未鉴定前，按照危险废物管理。
7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和内蒙古鄂托克经济开发区管理委员会建设管理局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和内蒙古鄂托克经济开发区管理委员会建设管理局负责该项目的日常监管工作。
六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。


                    鄂尔多斯市生态环境局
                       2023年9月15日
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