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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古佳盛环保有限公司蒙苏经济开发区固废处置中心项目（一期）

环境影响报告书的批复

内蒙古佳盛环保有限公司：  

你公司报送的由鄂尔多斯市浩宇科技有限责任公司编制的《内蒙古佳盛环保有限公司蒙苏经济开发区固废处置中心项目（一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区札萨克物流产业园。本项目服务对象为蒙苏经济开发区现有企业产生的Ⅱ类一般工业固废，主要包括炉灰渣、粉煤灰、气化渣等。项目总占地面积272919.78平方米，库容为460万立方米，设计处理规模300万吨/年，设计服务年限2.69年。本项目总投资为30000万元，其中环保投资1033.3万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。施工期对表土进行单独剥离，表土堆场做好防护，防止土方流失。填埋场分区填埋，分区及时进行生态恢复，按照“边填埋、边恢复”的原则，编制生态恢复方案，加强土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。

2.地下水环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求对填埋场及渗滤液收集系统等进行防渗。建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。
3.地表水环境保护措施。填埋场渗滤液及车辆冲洗废水经渗滤液调节池收集后，委托中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司处置。本项目设置雨污分流设施，在拦渣坝外侧建设环绕场地的截洪沟，围坝四周设浆砌石护坡，将库区四周汇水导排至沟谷内。
4.大气污染防治措施。粉煤灰运输前进行调湿，并采用罐车运输；卸料及作业过程采取雾炮车洒水抑尘，分区作业，堆场及时碾压，分单元逐日覆盖；运输道路硬化，定期洒水抑尘等。确保厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
5.其他生态环境保护措施。选用低噪声设备，加强设备维护保养，使作业机械保持良好的工况，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。渗滤液调节池污泥回填至填埋区。

6.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局及内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局及内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超 过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年9月18日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局、内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心、鄂尔多斯市浩宇科技有限责任公司。
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