
鄂环审字〔2023〕228号
鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市乌审旗风光融合绿氢化工

示范项目二期（制氢站部分）环境影响

报告书的批复

中石化新星内蒙古绿氢新能源有限公司：

你公司报送的由北京飞燕石化环保科技发展有限公司编制的《鄂尔多斯市乌审旗风光融合绿氢化工示范项目二期（制氢站部分）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区图克工业项目区鄂尔多斯市乌审旗风光融合绿氢化工示范项目厂区内。2023年7月，鄂尔多斯市生态环境局对《鄂尔多斯市乌审旗风光融合绿氢化工示范项目环境影响报告书》进行了批复（鄂环审字〔2023〕152号），规模为风电总容量49.5兆瓦、光伏总容量270兆瓦、制氢站1万吨/年。本次二期工程制氢规模2万吨/年，制氢装置共配置20台1000Nm3/h碱性电解槽和4台2000Nm3/h碱性电解槽，储氢设置8台2000m3球罐，储氧设置4台2000m3球罐，同时扩建部分公用工程设施。本项目总投资100000万元，其中环保投资1670万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
落实水污染防治措施。循环冷却水系统的排污水、循环水场旁滤罐排水、地面冲洗废水等均依托中天合创污水处理厂进行处理。
通过优化平面布置，选用低噪声设备，采取基础减振、隔音罩等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，敏感点噪声值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。
严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。废催化剂、废干燥剂、废碱液、化学品废包装、废润滑油等均属于危险废物，委托有资质单位进行处理。生活垃圾委托当地环卫部门处理。
切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，综合考虑厂区内已批复的鄂尔多斯市乌审旗风光融合绿氢化工示范项目，制定土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局及内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局及内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年9月18日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，北京飞燕石化环保科技发展有限公司。
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