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鄂尔多斯市生态环境局关于

中天合创碱灰综合利用项目环境影响报告表的批复

中天合创能源有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《中天合创碱灰综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古鄂尔多斯乌审旗图克镇图克工业项目区中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目厂区内，主要建设内容为将碱灰的包装形式由吨包袋包装变更为通过真空上料系统输送至罐车顶部，直接装入罐车，运至矿井水深度处理厂（二次浓缩系统）药剂仓中。目前，矿井水深度处理厂二次浓缩工艺苏打日投加量约12.92吨/天，碱灰最大产生量为4.56吨/天，碱灰可实现全部利用。本项目总投资为53万元，其中环保投资53万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。碱灰代替部分苏打用于矿井水深度处理二次浓缩工艺后，矿井水深度处理厂出水水质需满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质限值要求；选用低噪声设备和机泵、基础减震、安装隔声罩等措施，避免噪声对环境影响；盐泥经压滤后送至图克工业项目区渣场填埋处理。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。

2.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                     鄂尔多斯市生态环境局

                             2023年9月20日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司。
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