
鄂环审字〔2023〕231号
鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市京辰科技有限公司6000吨/年医药中间体项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市京辰科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古纳恒环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市京辰科技有限公司6000吨/年医药中间体项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及鄂尔多斯市生态环境局《关于鄂尔多斯市京辰科技有限公司6000吨/年医药中间体项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2023〕46号）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁工业片区，总占地面积204052.0平方米。项目建成后生产N,O-二甲基-N’-硝基异脲2000吨/年、2-硝基-3-甲基苯甲酸2000吨/年、3-甲基-2-氨基苯甲酰胺2000吨/年，同时副产甲醇622.53吨/年、硫酸铵5314.633吨/年、氯化铵806.66吨/年、硝酸钠975.911吨/年、31%盐酸3722.38吨/年、25%亚硫酸钠溶液6099.312吨/年。建设内容主要包括N,O-二甲基-N-硝基异脲生产车间、2-硝基-3-甲基苯甲酸生产车间、3-甲基-2-氨基苯甲酰胺生产车间及预留车间、罐区、仓库、配套辅助及环保工程等。本项目总投资约48000万元，其中环保投资4819万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。N,O-二甲基-N-硝基异脲生产废气经“一级水吸收+二级碱吸收+二级活性炭吸附”措施处理后排放，废气中挥发性有机物、氯化氢、颗粒物、氨排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限制要求，硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，二氯甲烷、甲醇满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准，氮氧化物满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5特别排放限值标准。2-硝基-3-甲基苯甲酸生产废气经“一级水吸收+二级碱吸收+二级活性炭吸附”措施处理后排放，挥发性有机物、颗粒物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限制要求，氮氧化物满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5特别排放限值标准。3-甲基-2-氨基苯甲酰胺生产废气经“一级水吸收+二级碱吸收+二级活性炭吸附”措施处理后排放，挥发性有机物、氯化氢、颗粒物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限制要求，二氧化硫满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5特别排放限值标准。罐区废气采取“一级碱吸收+二级活性炭吸附”处理工艺，挥发性有机物、氯化氢排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值要求，硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，二氯甲烷、甲醇满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准。危废暂存库废气经活性炭吸附处理后排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。污水处理站废气经二级活性炭吸附处理后排放，挥发性有机物、氨和硫化氢排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限制要求，二氯甲烷、甲醇满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准。生产过程中物料密闭储存，加强对输料泵、管道、阀门经常检查更换，密封点开展泄漏检测与修复等，确保挥发性有机物无组织排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中附录C厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织排放监控浓度限值要求，氯化氢无组织排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度厂界无组织满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值。
严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。工艺废水甲醇蒸馏后釜内废水、结晶过滤废水、离心母液、回收乙醇废水、胺化工段分层废水，废气处理废水收集后进入MVR蒸发处理，二次蒸汽冷凝水进入强化预处理段+生化处理段继续进行处理。生活废水、循环冷却系统排污水、地面冲洗废水、设备清洗废水、真空泵废水直接进入污水处理站生化处理段进行处理，出水满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值要求及三垧梁工业片区污水处理厂进水水质标准要求后排入三垧梁工业片区污水处理厂处理。
通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。
严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。
切实落实地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局及内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局及内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年9月20日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古纳恒环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2023年9月20日印发
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