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鄂尔多斯市生态环境局

关于东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古智联明泰工程咨询有限责任公司编制的《东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇撖家塔村、九成功村，总占地面积15.4412公顷。项目规划装机总容量为50MW，建设内容包括8台单机容量6.25MW的风力发电机组、1座110kV升压站、11.2千米集电线路等。本次评价不包括升压站等设施的电磁辐射相关的环境影响评价内容。项目总投资25677.31万元，其中环保投资199万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。限制施工范围，尽量减少占地，施工前对表土进行剥离，施工结束后对临时占地进行覆土绿化；禁止在骨干坝周围进行取土、施工。施工场地定期洒水，作业场地保持一定湿度；开挖土方、施工材料采用篷布苫盖，施工弃土及时清运或利用；表土集中堆存，苫盖抑尘，后期用于生态恢复；不新建进场道路。加强对施工车辆的检修和维护，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。施工期生活污水经临时化粪池处理，拉运至东胜区南郊污水处理厂处理;施工废水经沉淀后循环使用，不外排。合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并做好施工机械的维护和保养；妥善处置施工期产生的各类固废。
2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。生活污水经一体化污水处理设备处理满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）绿化标准后冬季储存于蓄水池（300立方米），夏季用于场区绿化。优选低噪声风机，安装过程中做好基础减振，做好风机轮毂部分润滑，并加强维护；严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年9月20日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古智联明泰工程咨询有限责任公司。
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