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鄂尔多斯市生态环境局

关于东胜气田2023年气藏评价项目

环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂：

你公司报送的由陕西徳让环境科技有限公司编制的《东胜气田2023年气藏评价项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗、杭锦旗、达拉特旗、伊金霍洛旗。本项目涉及 4 个井区，分别是锦 30 井区、锦 72 井区、锦 58 井区 及锦 66 井区，部署气藏评价井 17 口（含直井 5 口、水平井 12 口）。项目钻探完毕则实行封井，钻探井后续探井转采气井需另履行相关的环评手续。项目总投资 37130 万元，其中环保投资 987 万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好占用草地的保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格按照设计文件确定征占土地范围，对于征占土地范围内压覆的矿产资源，需取得压覆矿产资源审批手续。施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施。施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。

2、水污染防治措施。钻井废水排入井场设置的防渗泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用；洗井废水收集至储罐中，完工后交由钻井废弃物处理单位进行处置。 生活污水采用污水罐收集后送至附近的生活污水处理厂处理。
3、严格落实固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
4、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗、杭锦旗、达拉特旗、伊金霍洛旗分局，我局委托上述分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                           2023年9月21日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，陕西徳让环境科技有限公司。
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