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鄂尔多斯市生态环境局

关于第一采气厂内蒙区域2023年产能建设

项目环境影响报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂：

你公司报送的由中国石油化工股份有限公司河南油田分公司技术监测中心编制的《第一采气厂内蒙区域2023年产能建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于乌审旗气田区块范围内，总占地155.887hm2，主要建设内容有新建天然气井373口（水平井257口，直/定向井116口），涉及井场48座，配套建设采气管线114.09km，注醇管线35.11km，干线联络线0.64km；新建2座站场和1座阀室（中-9增压站、苏东-49站集气管线清管站和RTU截断阀室），扩建6座站场（乌-6集气站、北-6集气站、北-6增压站、北18集气站、中9集气站和北7增压站）以及配套仪表、电气、防腐、通信、道路、热工等工程。本项目建成后弥补递减产能9.40×108m3/a。项目总投资201385.47万元，其中环保投资3047.7085万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》中提出的各项要求。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。施工作业带以及施工便道应避免占用基本农田、野生动物的栖息和活动场所；距离毛乌素沙地柏自然保护区较近井场施工过程中，禁止施工设备及人员进入毛乌素沙地柏自然保护区。管线穿越河流采用定向钻工艺施工，穿越深度为河床下不小于10m；管线开挖埋设过程中，严格控制施工作业带宽度不超过8米；靠近毛乌素沙地柏自然保护区管线和穿越基本农田的管线施工过程中严格控制施工作业带宽度不超过6m；管线施工开挖地表、平整土地时，采取“分层开挖，分层堆放、分层回填”措施,施工完成后恢复表土层原有生态功能。施工结束后，对站场、井场、管线工程临时占地进行生态恢复。运营期加强对植被的抚育、养护、补植，对生态恢复区植被进行灌溉，保证成活率。
3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。施工期合理规划运输路线、控制车辆车速，运输车辆和临时堆存土方加盖苫布、施工场地定期洒水，作业场地保持一定湿度；选用环保型柴油发电机，加强对施工设备、车辆的检修和维护，选用优质轻柴油，减少机械和车辆的有害废气排放。本项目建设阶段采用试气天然气回收工艺，焊接作业采用符合国家标准的焊接材料，减小污染物排放。施工期颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放限值要求。
运营期气田开发集输采用全密闭生产工艺，井口设置紧急切断阀，最大限度地减少集输过程中的排放量；正常生产调压及特殊工况放空排放的天然气均进入火炬系统燃烧后排放；建设单位应加强设备、管线、组件泄露检测与修复工作，及时消除事故隐患。运营期站场边界非甲烷总烃浓度需满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求；硫化氢无组织浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准限值要求。
4.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。本项目施工期井场泥浆不落地区域设置围堰，确保事故状态下井场废水不外排；产生的钻井废水经收集后用于配置钻井泥浆，循环利用不外排，施工结束后剩余钻井废水交内蒙古宝森环保科技有限公司处置；项目采出液管线和注醇管线施工阶段采用清水作为介质进行强度试验和严密性试验，其他天然气管线采用空气作为介质进行强度试验和严密性试验。试压废水收集至可移动储液池中重复利用，管线施工结束后试压废水经可移动储液池沉淀处理后用于沿线植被绿化或地表降尘；施工人员生活污水排入生活污水罐暂存，定期由罐车拉运至当地生活污水处理厂处置。

本项目建成投产后，产生的气田采出水依托第二天然气净化厂、第五天然气净化厂、第六天然气处理厂生产废水处理系统处理，处理后的废水需满足中国石油天然气行业标准《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）以及《气田水回注技术规范》（Q/SY 01004—2016）中相关标准要求，通过回注井回注地层，不外排。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水和土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
5.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作；选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的设备，加强各类施工设备的维护和保养，降低噪声源强；合理安排强噪声施工机械的工作频次；敏感点附近施工时在敏感点一侧设置围挡。集气站厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。
6.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

7.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年9月21日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，中国石油化工股份有限公司河南油田分公司技术监测中心。
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