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关于10000吨/年铝硅氧化物熔盐共析法

制备铝硅合金研发中试平台项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《10000吨/年铝硅氧化物熔盐共析法制备铝硅合金研发中试平台项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古达拉特经济开发区达拉特产业园三晌梁工业片区鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司90 万吨/年铝板带项目的阳极组装车间南侧。本项目建成后年产铝硅合金8933吨，利用《内蒙古蒙泰集团有限公司10000吨/年高铝粉煤灰制备铝硅氧化物及多联产中试项目》提取的铝硅氧化物采用熔盐共析法制备铝硅合金，中试时间3.0年。本项目建设内容主要包括共析生产区、铸造生产区、物料卸料站、新鲜氧化铝贮仓、铝硅氧化物贮仓、载氟氧化铝贮仓、混合料仓、脱硫剂仓、脱硫灰仓、整流所等。本项目总投资36223.9万元，环保投资为2091.81万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。卸料站卸料、拆袋、转运系统粉尘与阳极覆盖料转运、破碎粉尘经集气罩收集后送入负压脉冲布袋除尘器处理后排放，物料储仓、转运粉尘通过各仓顶布袋除尘器处理后排放，以上废气颗粒物排放满足《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）修改单中表1大气污染物特别排放限值；共析车间产生的烟气经集气罩收集后由共析烟气净化系统（预除尘+干法除氟+半干法脱硫）和残极冷却箱处理后排放，颗粒物、氟化物、二氧化硫排放满足《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）修改单中表1大气污染物特别排放限值；铸造车间熔炼炉烟气经集气罩收集采用脉冲布袋除尘器处理后排放，颗粒物、氟化物、二氧化硫排放满足《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）修改单中表1大气污染物特别排放限值，氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准；铸造车间废气经负压收集后送至熔炼炉烟气净化系统处置后排放。厂界颗粒物、氟化物、二氧化硫排放需满足《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）表6标准限值要求。
严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。本项目浊循环水站排污水依托蒙泰铝厂现有生产废水处理站处理，生活污水依托蒙泰铝厂现有生活污水处理站处理，生产废水及生活污水处理后回用于生产系统，不外排。
通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。
严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。
切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局及内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局及内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年9月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市环保投资有限公司。
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