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鄂尔多斯市生态环境局

关于大牛地气田DK13井区下古生界气藏

滚动开发项目环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司：  

你公司报送的由内蒙古绿洁环保有限公司编制的《大牛地气田DK13井区下古生界气藏滚动开发项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗境内。本次扩建产能1.2×108立方米/年；部署32口天然气井（水平井6口、直井26口）；新建单井井场3座，扩建井场8座；新建采气管线15.955千米（同沟敷设甲醇注剂管线）；新建5#脱硫站，设计规模50×104标准立方米/天；新建大牛地气田净化厂油污泥资源化利用工程，处理能力25吨/天；新建5#脱硫站至3#脱硫站的采出水管线5.026千米，5#脱硫站至西1线外输集气管线4.212千米，现有井（D1-559、DK13-FP10、D1-1-14C）进5#脱硫站进站点管线4.038千米，大牛地气田净化厂污11井回注管线11.502千米。配套建设道路供配电、给排水等公辅及环保设施。本项目总投资12709.72万元，其中环保投资1419.3万元，
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》中提出的生态保护和恢复措施。控制井场作业面范围，切实做好泥浆不落地工作，防止泥浆污染土壤环境。尽量减少临时占地和永久占地；临时占地在施工结束后，要及时将土回填，平整地面，并进行植被恢复；井场施工结束后，对井场周边进行植被恢复；采取有效的防风治沙措施；管道施工过程中，控制施工作业带，管线开挖时将表层土、底层土分开堆放，在施工结束后分层回填，将土地平整、覆土后，对临时占地进行植被恢复。运营期井场、站场、管线、道路绿化植被的抚育工作，并定期采取补种等措施，使植被覆盖度不低于现状水平。落实闭井后生态恢复措施。建设单位应制定详细的生态恢复计划。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。污泥资源化利用工程辐射加热炉废气通过“急冷+活性炭吸附+布袋除尘+碱喷淋”处理后，经35m高排气筒排放。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、二噁英、汞及其化合物须满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020)中相应标准限值要求，厂界非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应标准限值要求。气田开发集输采用密闭流程，加强采气井密封系统，管道、阀门、储罐等设施减少烃类气体无组织逸散量，厂界非甲烷总烃均可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。

3.严格落实各项水污染防治措施。脱硫站新增生活污水排入站内新建化粪池进行预处理后拉运至大牛地气田净化厂生活污水一体化处理设施处理；油污泥资源化利用工程新增生活污水排入现有化粪池预处理后由大牛地气田净化厂现有生活污水一体化处理设施处理。5#脱硫站气田采出水、冷凝器冷却塔废水、油水分离器废水、非凝结可燃气净化器废水（0.4m3/d）全部排入第一甲醇污水处理厂处置后达到《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）中注入水的基本要求后回注，不外排。脱硫站软水制备废水通过污水罐收集后同生活污水一同拉运至大牛地气田净化厂生活污水一体化处理设施处理。
切实落实地下水和土壤污染防治措施，结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水和土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。按照《鄂尔多斯市天然气开采新建钻井井场土壤环境监测工作指导意见（试行）》（鄂环发〔2020〕40号）的要求，每个井场在施工前、钻井完成后，开展土壤监测。
4.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作，加 强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源 强，施工采用人工和机械相结合的方式，减少机械噪声，修建的 施工便道应尽量远离居民点等，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应的标准值；运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
5.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，油污泥资源化利用工程产生的含油废手套、废活性炭和井场废蓄电池等危险废物依托大牛地气田净化厂危废暂存间暂存后交有资质的单位处置。5#脱硫站产生的废机油、废油桶收集后暂存于5#脱硫站内危废暂存间，定期委托有资质单位处置；离子交换树脂由厂家定期更换；硫膏装袋堆存于5#脱硫站硫膏库房内，定期委托硫磺厂回收利用。油污泥资源化利用工程运营期产生的渣料满足《含油污泥利用与处置污染控制技术规范》(DB61/T1461-2021)及《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7301-2016) 中规定后处理用于铺设通井路、铺垫井场基础材料，如作为其他材料使用，需经鉴定后按相应固废属性处置。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年9月13日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、内蒙古绿洁环保有限公司、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心。
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