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关于内蒙古亿利化学工业有限公司

3000吨/年超稳低汞催化剂生产线项目

环境影响报告书的批复

内蒙古亿利化学工业有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古亿利化学工业有限公司3000吨/年超稳低汞催化剂生产线项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古达拉特经济开发区达拉特产业园达电—亿利片区内蒙古亿利化学工业有限公司现有厂区内。本项目采用动态浸渍工艺，将氯化汞负载到富含缺陷的活性炭材料上，干燥后年产3000吨超稳低汞催化剂，建设内容包括超稳低汞催化剂生产车间、原料氯化汞储存库及废气、废水处理等环保设施。本项目总投资340万元，其中环保投资为113万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。浸渍废气、烘干废气、筛分及包装废气通过管道引入“布袋除尘器+碱喷淋+活性炭吸附装置”处理后排放，氯化氢、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准排放限值要求。
严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。蒸汽冷凝液部分作为碱液配制用水，部分直接作为补充水送至碱液循环沉淀池；碱喷淋塔碱液经沉淀池处理后循环使用；地面冲洗废水沉淀后回用于地面冲洗。生活污水排入厂区现有污水处理站处理后回用。

通过选用低噪声设备，合理布局，隔声、减振、消音等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。
严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。筛下物、废活性炭、除尘灰、碱液沉淀污泥、地面冲洗废水沉淀污泥等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存及处置，同时做好转运台账，不得乱弃；生活垃圾在厂区内集中收集，委托当地环卫部门定期清理。
切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局及内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局及内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年10月9日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古金绿环保服务有限公司。
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