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鄂尔多斯市生态环境局

关于伊金霍洛旗30MW分散式风电项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市晶安新能源开发有限公司：

你公司报送的由内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司编制的《伊金霍洛旗30MW 分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇，总占地面积54536平方米，其中永久占地10946平方米，临时占地43590平方米。项目装机总容量为30MW，建设内容包括6台单机容量5.0MW的风力发电机组、1座35kV开关站、7.41千米集电线路等其他公辅工程及环保工程。项目总投资19501.26万元，其中环保投资30万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.加强施工期环境管理及生态环境保护，限制施工范围，施工场地定期洒水，作业场地保持一定湿度；开挖土方、施工材料采用篷布苫盖，施工弃土及时清运或利用；表土堆存苫盖抑尘；加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。严格控制施工场地占地，尽量减少占地，施工前对表土进行剥离，施工结束后对临时占地进行覆土绿化；开工建设前须取得对公益林、基本草原占用的手续，施工结束需按要求进行补偿，确保区域林地、草地生态功能不降低。施工废水经沉淀后循环使用，不外排。运营期风电场工作人员开展有关野生动物及重点保护野生动物法律法规教育；风机安装驱鸟器、使用白色为主叶片尖部橙红色可警示鸟类避让。不安装红色的闪光灯，不使用钠蒸气灯，在恶劣天气派专人巡视风场，避免对鸟类影响。
2.认真落实《报告表》中提出的地下水和土壤环境保护措施。采取分区防渗措施。箱式变压器事故油池、危废暂存间设置为重点防渗区，防渗要求达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；风机基础区域、箱变基地区域设置为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；开关站为简单防渗区，进行地面硬化。

3.强化项目运行管理，优选低噪声风机，做好基础减振，做好风机轮毂部分润滑，并加强维护。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。敏感目标处声功能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

4.严格落实《报告表》中提出的固废污染防治措施。新建1座4平方米的危废暂存库，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。每台风机箱式变压器下方设一座3立方米的事故油池，防渗系数不大于1×10-10cm/s。变压器废注油、废润滑油定期更换，桶装后与废油桶、废蓄电池暂存危废暂存间；建筑垃圾运至当地垃圾填埋场；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。
5.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
6.按照《报告表》提出的要求，做好临时占地和永久占地的植被恢复工作。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

 鄂尔多斯市生态环境局

                               2023年10月9日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司。
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