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关于煤科院气化试验装置项目环境影响

报告表的批复

煤炭科学技术研究院有限公司：

你公司报送的由内蒙古拓森环保科技有限公司编制的《煤科院气化试验装置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古苏里格经济开发区图克工业项目区，本次试验方案为考察生物质、原料煤在不同气化试验装置及不同气化条件下的气化指标。试验至2026年。建设规模为处理生物质100吨/天、处理煤粉50吨/天、处理块煤50吨/天、处理煤粉0.6吨/天（内循环反应器），主要建设内容为气化装置，供电、供水及氧气、氮气供应等均依托中煤图克项目。本项目总投资5000万元，其中环保投资200万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
烘炉采用天然气作为燃料，烘炉废气排放需满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4限值要求；加料废气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2限值要求；试验开车废气、停料泄压废气经“两级文丘里洗涤器+合成气洗涤罐+氧化铁脱硫”后送中煤图克火炬焚烧处置，氮气置换废气送中煤图克火炬焚烧处置。
落实水污染防治措施。冷凝系统产生的冷凝液用于合成气洗涤工序，剩余部分送至中煤鄂尔多斯能源化工有限公司一期年产100万吨合成氨175万吨尿素项目厂区污水处理系统处置。生活污水依托中煤鄂尔多斯能源化工有限公司一期年产100万吨合成氨175万吨尿素项目污水处理系统处置。严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）对厂区采取分区防渗措施。
通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、进风口设置消声器等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。
固废污染防治措施。除尘灰、气化渣送园区渣场进行处置，废脱硫剂由厂家回收。生活垃圾委托当地环卫部门处理。
强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局及内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局及内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年10月16日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古拓森环保科技有限公司。
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