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鄂尔多斯市生态环境局
关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司电子一级

高纯硅料项目环境影响报告书的批复
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司：

你公司报送的由内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司电子一级高纯硅料项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》,经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司现有厂区内。2008年10月，原内蒙古自治区环境保护局以内环审〔2008〕210号对《内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司3000t/a多晶硅项目环境影响报告书》进行批复，2017年5月，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字〔2017〕50号对《内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司年产8000吨高纯度、低耗能多晶硅材料技术改造项目环境影响报告书》进行了批复。2022年12月，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2022〕327号对《内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司N型高纯硅料技改项目环境影响报告书》进行了批复。
本次改扩建内容主要包括新建盐酸解析装置一套、冷氢化装置一套、精馏提纯及反歧化装置一套、还原装置一套、尾气回收装置一套、新建公辅工程冷冻站机组四套、空分制氮机组一套、盐酸罐区一个，新建废气处理工程，拆除8000吨N型硅料工程液氯储存及汽化装置和氯化氢合成装置，改用盐酸解析装置制备氯化氢，拆除硅芯生产装置采用外购硅芯，新建渣浆裂解装置中高沸裂解装置，新增氢气制取与提纯装置的吸附干燥器。本次技改扩建完成后，全厂产品为年产20000吨电子一级高纯多晶硅和年产8000吨N型高纯硅料。本项目总投资172117.9万元，环保投资总额为10580万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场封闭作业，建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭型运输车；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。三氯氢硅合成工序上料粉尘通过布袋除尘器除尘后经1根25米高排气筒排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。盐酸解析工序废气、三氯氢硅合成工序废气、冷氢化工序废气、精馏提纯及反歧化工序废气、还原工序废气、尾气回收工序废气、渣浆处理工序水解废气、渣浆处理工序蒸发废气，通过总管分别进入三套“一级水喷淋+一级碱喷淋”系统进行处理，最终通过三根35米排气筒排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准限值。冷氢化工序上料粉尘通过布袋除尘器除尘后经1根25米高排气筒排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。后处理工序多晶硅块生产破碎粉尘经现有工程布袋除尘器除尘后经1根25米高排气筒排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。全厂生产装置和罐区无组织排放颗粒物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源周界外浓度限值。

3.严格落实各项水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。盐酸解析工序废水、还原工序废水、渣浆处理工序废水和三效蒸发冷凝水废水排入废气残液系统处理，废气残液系统产生的废水排入污水处理站反应槽B处理（三效蒸发）。脱盐水站废水、纯水站废水和电极水罐废水排入循环水站作为补水。地面冲洗废水、废气残液处理系统废水排入污水处理站反应槽B处理（三效蒸发），处理后三效蒸发冷凝水返回废气残液系统作为补水。循环水站废水排入污水处理站反应槽A处理（反渗透），处理后反渗透分离清水，满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质标准，回用于循环水站，反渗透分离浓水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）水质标准及内蒙古西清环保工程有限公司污水处理厂进水水质标准后，经管网排入园区污水管网，最终排入内蒙古西清环保工程有限公司污水处理厂进行处理。生活污水依托现有工程化粪池预处理后，水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及鄂托克旗北控水务有限公司污水处理厂进水标准要求后，排入园区污水管网，最终进入鄂托克旗北控水务有限公司污水处理厂处理。

4.切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状、水文地质条件和防渗措施，进一步优化重点污染防治区平面布置，严格按照《报告书》、《技术评估报告》的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。利用既有地下水监测井和新设置土壤跟踪监测点，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，以免造成地下水和土壤污染。

5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

6.根据《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对一般固废和危险废物进行处置，以上各类固废均不得乱弃。
7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和内蒙古鄂托克经济开发区管理委员会建设管理局(生态环境管理办公室),我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和内蒙古鄂托克经济开发区管理委员会建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                      鄂尔多斯市生态环境局

                         2023年10月16日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，内蒙古鄂托克经济开发区建设管理局（生态环境管理办），市生态环境综合行政执法支队，内蒙古信中生态环境技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2023年10月16日印发
- 2 -
- 3 -

