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关于内蒙古能源杭锦风光火储热生态治理

项目（1600MW风电项目）环境影响

报告书的批复

内蒙古千里风光能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古电力勘测设计院有限责任公司编制的《内蒙古能源杭锦风光火储热生态治理项目（1600MW风电项目）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇及独贵塔拉镇。总占地面积1059.5公顷，其中永久占地面积为121.96公顷，临时占地面积为937.54公顷。规划装机容量1600兆瓦，设计安装156台7500千瓦、4 台7000千瓦、60台6700千瓦，共计风力发电机组220 台。预计年均发电量4820850兆瓦·时，年平均发电3013小时。本项目总投资870768.39万元，其中环保投资633.07万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格按照设计文件确定征占土地范围，对于征占土地范围内压覆的矿产资源，需取得压覆矿产资源审批手续。施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施；施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。运营期严格落实对鸟类的保护措施，加强对鸟类的监测及救助。
严格落实水污染防治措施。生活污水依托与本项目同步建设的北部220千伏升压站内一体化污水处理设施，处理后出水用于升压站内绿化。

通过选用低噪声风机，提高风机机组的加工工艺和安装精度，加强风机的日常维护，距离敏感点较近的风机降功率运行等措施，确保运营期敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类限值要求。
严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。
建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年10月20日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古电力勘测设计院有限责任公司。
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