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鄂尔多斯市生态环境局

关于准格尔旗千汇煤炭运销有限责任公司

120万吨/年选煤厂迁建项目

环境影响报告表的批复

准格尔旗千汇煤炭运销有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《准格尔旗千汇煤炭运销有限责任公司120万吨/年选煤厂迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇勿图沟村。项目建成后洗选原煤120万吨/年，采用跳汰洗煤生产工艺，主要建设内容包括筛分车间、洗煤主厂房、原煤储棚、产品储棚、煤泥棚、矸石棚、生活办公区以及配套的公辅工程等。项目总投资1500万元，其中环保投资217万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2、大气污染防治措施。锅炉烟气经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理排放，废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求；筛分车间全封闭，在筛分、 破碎机上方设集尘罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 表 4 煤炭工业大气污染物排放限值。通过采取原煤储棚、产品储棚全封闭，原煤储棚四周及受煤坑附近设置喷淋抑尘装置；皮带运输机置于全封闭车间内，皮带走廊全封闭，转载点处均设置喷淋抑尘装置；运输道路水泥硬化，降低运输车辆行驶速度并加盖苫布，路面定期清扫、洒水抑尘等方式减少无组织扬尘污染；确保厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值。
3、水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。洗煤废水一级闭路循环，不外排；地面冲洗废水收集至沉淀池，沉淀后回用于洗煤工序；项目厂区内地面全部进行硬化，厂区初期雨水收集至初期雨水收集池，回用于厂区洒水抑尘；生活污水经化粪池收集后，由罐车送至内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿生活污水处理设施处置。
4、通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
6、建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年10月23日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司。
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