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鄂尔多斯市生态环境局

关于伊金霍洛旗鑫隆气体生产销售有限公司

工业气体生产经营及仓储库房建设项目

环境影响报告书的批复

伊金霍洛旗鑫隆气体生产销售有限公司：

你公司报送的由内蒙古生态环境科学研究院有限公司编制的《伊金霍洛旗鑫隆气体生产销售有限公司工业气体生产经营及仓储库房建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古蒙苏经济开发区圣圆煤化工产业园内。年产溶解乙炔50万立方米，年充装氧气20万瓶、氩气20万瓶、氮气10万瓶、二氧化碳20万瓶、标准气体10万瓶（氦气6万瓶、丙烷4万瓶）。主要建设内容包括乙炔车间、气体充装车间、压滤车间等主体工程及其他公辅环保工程。本项目总投资9600万元，其中环保投资275万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
大气污染防治措施。电石投料粉尘经集尘罩收集后，通过袋式除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。厂界颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值。
水污染防治措施。电石渣浆废水、净化塔废水、中和塔废水、汽水分离器废水和油水分离器废水均收集进入沉渣池，经沉淀、压滤、渣水分离后，上清液回用于乙炔发生器；冷却循环系统排水回用于乙炔制备；生活污水经化粪池处理后拉运至乌兰木伦镇生活污水处理厂进一步处理。

通过合理布局，选用低噪声设备，加强基础减振等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。
强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局及内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局及内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年10月26日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局、内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心、鄂尔多斯市浩宇科技有限责任公司。
鄂尔多斯市生态环境局                       2023年10月26日印发
- 4 -
- 3 -

