
鄂环审字〔2023〕265号

鄂尔多斯市生态环境局
关于内蒙古恒星化学有限公司节能减排技改

项目环境影响报告书的批复
内蒙古恒星化学有限公司：

你公司报送的由内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《内蒙古恒星化学有限公司节能减排技改项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》,经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市达拉特旗内蒙古达拉特经济开发区三垧梁工业片区。2019年12月，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2019〕97号文对《内蒙古恒星化学有限公司年产12万吨高性能有机硅聚合物项目环境影响报告书》进行了批复。2023年2月，由你公司自主完成污染防治设施竣工环境保护验收。
本次技改主要是对相关工艺进行优化调整，硅粉加工装置预留空地新增两套硅粉加工设施、氯甲烷合成单元新建一套钙法深脱吸装置、新建一套4000吨/年白炭黑装置及配套一套800标准立方米/小时甲醇制氢装置（该装置生产用原料一甲三氯硅烷从现有工程4000吨/年甲基三甲氧基硅烷装置所用原料中调配，两套装置根据市场行情需要交替生产）、新建一套浆渣、触体处理装置，代替原浆渣触体处理装置，回收产品由氢氧化铜变为海绵铜，产生废渣转化为一般固体废物，同时实现工业废水减排。技改后全厂硅粉加工装置生产规模仍为50000吨/年，氯甲烷合成生产规模仍为170000吨/年，白炭黑装置生产规模为7000吨/年，浆渣、触体装置处理能力分别为浆渣2200吨/年、触体1800吨/年。本项目总投资13000万元，环保投资总额为725万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场封闭作业，建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭型运输车；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。硅粉加工废气经布袋除尘器+尾气除尘塔处理后，由1根23米高排气筒排放，废气中颗粒物排放须满足《工业硅生产大气污染物排放标准》（T/CNIA0123-2021）中相应限值要求；白炭黑包装粉尘经布袋除尘器处理后，由1根22米高排气筒排放，白炭黑加工产生的酸性废气经两级酸洗+一级水洗+一级碱洗处理后，最终由一根25.7米高排气筒排放，颗粒物、氯化氢、氯气和氮氧化物排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相应限值要求；浆渣触体处理酸性废气经管道输送至尾气吸收单元处理后（一级酸洗+一级水洗+一级碱洗），由一根19米高排气筒排放，氯化氢排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相应限值要求；甲醇制氢装置解析气通过真空罐及真空泵收集达常温后，送至定向转化装置进行焚烧处理，定向转化焚烧尾气经余热回收+半干式急冷塔+布袋除尘器+盐酸冷却及吸收系统+二级酸洗及高效除雾器+碱喷淋+活性炭吸附处理后，由一根51米高的排气筒排放。定向转化装置烟气须满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中相应限值要求；污水处理站生化处理单元产生的恶臭气体经过酸洗+碱洗+高级氧化塔+水洗+等离子光氧一体机+活性炭吸附处理后，由一根30米高的排气筒排放，氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应限值要求，非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中相应限值要求。
强化无组织废气控制措，确保厂界颗粒物、非甲烷总烃浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中相应限值要求，氯化氢、氯气厂界浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相应限值要求，氮氧化物、甲醇、硫酸雾厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度厂界无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应限值要求。
3.严格落实各项水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。钙法深脱吸装置废酸水用氢氧化钠中和后，去高盐高COD处理单元四效蒸发系统处理；浆渣触体处理装置酸性气体碱洗废水排入厂内现有污水处理站高盐高COD处理单元处理；海绵铜压滤废液加入氢氧化钠沉淀后，排入厂内现有污水处理站高盐高COD处理单元处理；循环水系统排污水、脱盐水站含盐废水排入厂区污水处理站高盐高COD单元生化处理单元处理；地面冲洗废水排入厂内污水处理站低盐含油高COD处理单元处理。定向转化装置烟气处理过程产生水洗、碱洗废水排入厂内污水处理站高盐高COD污水处理单元处理。污水处理站高盐高COD处理单元、低盐含油高COD处理单元及深度膜分离处理单元产出淡水回用于循环水系统补水，不外排；浓水送高盐高COD废水处理系统的四效蒸发单元处理。
4.严格落实土壤和地下水污染防治措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水跟踪监测制度，合理设置土壤和地下水监测点，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。如发现土壤和地下水污染状况，应根据实际情况依法开展相关污染风险管控和修复，并及时采取有效措施避免污染加重和扩散

4.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

6.根据《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对一般固废和危险废物进行处置，硅粉加工装置产生的铁渣送浆渣处理装置，作为原料铁粉使用；氯甲烷合成单元钙法深脱吸装置产生的残液在罐内暂存，最终送定向转化装置焚烧处理，废催化剂、废氯化钙桶装暂存于危废库，委托有资质单位处置；白炭黑装置收集的除尘灰作为产品外售；甲醇制氢装置产生的废催化剂、废吸附剂、废导热油桶装在危废库内分区暂存，委托有资质的单位处置；浆渣触体处理产生的滤渣暂按危险废物管理，暂存于危废库，待项目建成后进行鉴别认定；污水处理站污泥直接送定向转化装置焚烧处理，杂盐暂存于危废库，委托内蒙古九瑞能源科技有限责任公司处理；定向转化装置产生的焚烧废渣、焚烧飞灰、废耐火材料均在危废暂存间暂存，定期交由科硕环保股份有限公司和巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司处置；废活性炭送定向转化装置焚烧处理。以上各类固废均不得乱弃。
7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古达拉特经济开发区管理委员会建设管理局,我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古达拉特经济开发区管理委员会建设管理局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                      鄂尔多斯市生态环境局

                         2023年10月26日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特分局，内蒙古达拉特经济开发区建设管理局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古信中生态环境技术有限公司。
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