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关于鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司

52.5万吨/年碳化钙联产氧化钙项目（变更）

环境影响报告书的批复

内蒙古振声节能科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司52.5万吨/年碳化钙联产氧化钙项目（变更）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古鄂托克旗经济开发区蒙西产业园区，2015年12月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司52.5万吨/年碳化钙联产氧化钙项目环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2015〕357号），年产52.5万吨电石，配套3座600吨/天回转石灰窑，石灰窑燃料为煤，电石炉气送双欣环保材料股份有限公司电石尾气综合利用项目制乙二醇。2018年4月，项目开工建设，建设过程中，建设单位从经济效益、工艺性能、节能环保效果等角度综合考虑，将原批复的3台600吨/天回转石灰窑变更为4台600吨/天麦尔兹竖式双膛窑，4台10吨/小时兰炭干燥卧式回转窑变更为3台20吨/小时立式烘干窑（两用一备），变更后电石产能不变。2022年1月，该项目陆续调试投产。2023年4月7日，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环罚〔2023〕28号对3#石灰窑未履行环境影响评价手续擅自开工建设违法行为进行了行政处罚。

由于双欣环保材料股份有限公司电石尾气综合利用项目未建设，电石炉气下游综合利用不畅，现阶段电石炉气送石灰窑作燃料。待2024年12月鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司工业尾气综合利用年产10万吨DMC配套年产3万吨锂电池用EMC/DEC项目、鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司电石炉气综合利用制氢气项目均投产后，石灰窑仍燃用煤。

本次主要变更内容为3台日产600吨石灰回转窑变为4台日产600吨麦尔兹双膛石灰窑、4台10吨/小时卧式兰炭回转烘干窑变为3台20吨/小时（两用一备）兰炭竖式烘干窑及相应的公辅工程、环保工程。6台48000千伏安密闭式电石炉及其电石生产装置不变，年产52.5×104吨电石产能不变。项目总投资81000万元，其中环保投资2107万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。石灰石卸料废气、石灰石上料废气、兰炭卸料废气、兰炭上料废气、配料废气、电石炉出料、料仓废气均采用布袋除尘器处理后排放；兰炭干燥窑废气分别经布袋除尘器处理后通过一根排气筒合并排放；石灰窑环境废气经集气罩+布袋除尘器处理后排放；石灰出料废气经布袋除尘器处理后与经布袋除尘器处理后的兰炭出料废气合并排放；4台石灰窑各设1套布袋除尘器，2台石灰窑共用1根排气筒，各污染环节，采取以上措施后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度需满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1限值要求；热风炉燃用净化后电石炉气，并配低氮燃烧器，热风炉煤粉烘干废气与磨煤粉尘经布袋除尘器处理排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度需满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》重点区域限值要求。石灰窑废气、兰炭烘干废气按要求进行自动监测。

本项目物料采用全封闭料仓、库房储存，采用全封闭带式输送机等密闭方式输送，各种物料破碎、筛分过程在封闭空间内，各产尘点设置集气罩，厂区道路硬化，道路采取定期清扫、洒水等措施保持清洁，未硬化的厂区地面采取绿化等措施，厂界氰化物浓度需满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表2企业边界大气污染物浓度限值要求，厂界颗粒物浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。
2.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。生活污水经厂区自建一体化污水处理设备（100立方米/天），后回用于循环水系统补水；脱盐水站排水、循环水排污水和地面冲洗废水由鄂尔多斯市君正能源化工有限公司年产60万吨聚氯乙烯48万吨烧碱配套90万吨电石及电石渣综合利用项目回用水站处理。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤污染防治及监测要求。
3.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、 隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准限值要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古尚清环保科技有限公司。
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