
鄂环审字〔2023〕268号

鄂尔多斯市生态环境局
关于内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司利用水泥窑协同处置危险废物技改工程环境影响报告书的批复
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司利用水泥窑协同处置危险废物技改工程环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》,经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司水泥厂区内。2006年5月，原内蒙古自治区环境保护局出具了《关于亿利冀东水泥有限责任公司综合利用工业废渣2500t/d熟料新型干法水泥生产线环境影响报告书的批复》（内环字〔2006〕117号），2009年8月，原内蒙古自治区环境保护厅出具了该项目验收意见（内环验〔2009〕12号）。2022年2月,鄂尔多斯市生态环境局出具了《关于内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司利用水泥窑协同处置危险废物项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2022〕45号）。
本次技改仍然利用亿利冀东水泥有限责任公司2500吨/天新型干法熟料生产线协同处置危险废物和污泥，协同处置危险废物30000吨/年，处置一般工业固体废物 20000 吨/年。主要建主要建设内容包括新建污泥仓、危废预处理系统、人工投加系统，改建危废库、化验室及其辅助工程、公用工程和环保工程，其余均依托现有工程。本项目总投资1802.3万元，环保投资为402万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场封闭作业，建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭型运输车；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。水泥窑窑尾废气经SNCR脱硝设施+电袋复合除尘器，通过1根高80米排气筒排放，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)中相应限值要求；危废贮存库废气、污泥仓和污泥车间废气排入水泥窑焚烧，停窑期间由通过活性炭吸附塔处理后经15米排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限制要求，氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应限值要求；

预处理区域破碎及粉磨产生的废气由风机抽吸排入水泥窑焚烧处置，停窑期间利用风机将废气通过布袋除尘器处理后经15米排气筒排放，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相应限值要求；化验室设置抽风罩和通风橱对实验过程中样品产生的废气进行收集，排入水泥窑焚烧处置。
强化无组织废气控制措，确保颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相应限值要求，氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应限值要求，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》中相应限值要求。
3.严格落实各项水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经厂区化粪池处理后送至亿利集团污水处理站处理，生产废水、初期雨水泵送至水泥窑焚烧处置，不外排。
4.严格落实土壤和地下水污染防治措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水跟踪监测制度，合理设置土壤和地下水监测点，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。如发现土壤和地下水污染状况，应根据实际情况依法开展相关污染风险管控和修复，并及时采取有效措施避免污染加重和扩散。

5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。敏感点须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求限值。

6.根据《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对一般固废和危险废物进行处置，生活垃圾经厂区内生活垃圾收集桶集中收集后，定期委托当地环卫部门处置；废活性炭、废布袋、废液压油、布袋除尘器收集粉尘暂存于危废贮存库内，送往水泥窑焚烧处置；包装铁桶暂存于厂区内的危废库后委托有资质的单位进行处置。以上各类固废均不得乱弃。

7.严格落实运营期污染源监测计划。按照相关标准、规范等要求，建立包括有组织和无组织排放的污染源监测管理体系，并覆盖常规污染物和特征污染物。按要求设置污染物排放在线连续监测系统，并与当地生态环境部门联网。
8.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古达拉特经济开发区管理委员会建设管理局,我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古达拉特经济开发区管理委员会建设管理局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                      鄂尔多斯市生态环境局

                         2023年10月31日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特分局，内蒙古达拉特经济开发区建设管理局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司。
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