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关于内蒙古亿利化学工业有限公司烧碱7台

氯化氢合成炉反应热回收利用项目

环境影响报告书的批复
内蒙古亿利化学工业有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古亿利化学工业有限公司烧碱7台氯化氢合成炉反应热回收利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古亿利化学工业有限公司烧碱厂，建设7台副产蒸汽的氯化氢合成炉，对现有水套式石墨氯化氢合成炉进行原位替代，不新增占地，单台炉日产150吨氯化氢气体，副产1.0MPaG的中压蒸汽。分三期实施，其中2022年拆除2台旧水套式石墨氯化氢合成炉，用2台副产蒸汽合成炉替代（一期）；2023年计划拆除2台旧水套式石墨氯化氢合成炉，用2台副产蒸汽合成炉替代（二期）；2024年计划拆除3台旧水套式石墨氯化氢合成炉，用3台副产蒸汽合成炉替代，调试稳定后，再拆除剩余5台水套式石墨合成炉（三期）。三期工程建成后，与现有工程2台副产蒸汽氯化氢合成炉共9台副产蒸汽合成炉（8用1备），实现替代现有的12台水套式石墨氯化氢合成炉，氯化氢总产能保持不变。项目总投资3500万元，环保投资120万元。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。开挖、钻孔等过程中，采取洒水措施使作业面保持一定的湿度，并对施工场地内表土洒水防止扬尘；施工人员生活污水依托厂内现有的生活污水处理设施；施工设备选型尽量选择低噪声设备，避免同时使用大量高噪声设备施工，对动力机械设备进行定期的维修、养护；施工渣土能回用的尽量回用，无法回用部分与其他建筑垃圾一起送环卫部门指定处理地点；生活垃圾依托场内既有设施，废旧炉体、部件等拆除后逐个装车退入备用品库房，对于可回收利用部分回收利用，不可回收利用金属构件、废耐火材料等售于废品回收站，妥善处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。氯化氢合成炉开停车时产生的不合格氯化氢和VCM装置吸收不了多余的氯化氢送到降膜吸收器生产高纯盐酸，未被降膜吸收的残余气体经水吸收+水力喷射二级水洗后通过一根30米高排气筒排放，污染物排放浓度需满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581—2016）中表4特别排放限值20mg/m3。项目车间加强管道、阀门等设备管理，加强巡检频次措施，厂界无组织需满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581—2016）中厂界浓度限值氯气0.1mg/m3，氯化氢0.2mg/m3的要求。
3.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。本项目废水依托工程纯水站排污水量和循环冷却水系统排污水，全部排入现有污水处理站GE系统进行处理；本项目不新增生活污水。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。本项目产生的废灯头、依托工程纯水站的废树脂由厂家回收；GE处理系统废反渗透膜依托亿利化学废渣填埋场处置。

6.建设单位须强化环境风险防范。制订环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年2月20日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司。
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