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鄂尔多斯市生态环境局

关于中煤鄂尔多斯能源化工有限公司年产6万吨三聚氰胺项目环境影响报告书的批复
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《中煤鄂尔多斯能源化工有限公司年产6万吨三聚氰胺项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区-图克工业项目区，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司现有厂区外东侧，本项目为新建项目，以熔融尿素为原料，生产6.66万吨/年三聚氰胺。本项目包括主体工程、公用工程、贮运工程、环保工程及依托工程等。项目总投资84522万元，其中环保投资515万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。合理安排施工时间，严格控制扬尘污染，开挖的土石方要及时清运，未及时清运的废土露天堆存时要加盖苫布，施工场地和车辆过往的道路采取洒水措施。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。氨洗涤塔尾气经1根35m高排气筒排放，颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求，NH3浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2中标准限值要求；料仓含尘废气经5套过滤器净化后分别由5根35m排气筒排放，包装废气经5套布袋除尘器净化后分别由5根15m高排气筒排放；熔盐加热炉、导热油加热炉废气通过1根35m排气筒排放，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求。无组织颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织排放监控浓度限值要求。
3.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。生产废水全部返回生产装置回用；清净废水送中煤现有厂区脱盐水站凝液处理系统回用及回用水处理系统处理；生活污水先经化粪池处理后排至100万吨合成氨175万吨尿素项目生化污水处理站处理。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。本项目产生的废活性炭、干燥废气过滤器间位芳纶袋、废导热油等危险废物送有资质单位回收利用或安全处置；废熔融盐由供应商回收利用；生活垃圾由园区环卫部门统一处理。
6.建设单位须强化环境风险防范。制订环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年2月24日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古尚清环保科技有限公司。
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