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鄂尔多斯市生态环境局关于

万嘉年洗选气化渣100万吨建设项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市万嘉煤化工有限公司：

你公司报送的由内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司编制的《万嘉年洗选气化渣100万吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇商砼园区。2022年10月，鄂尔多斯市生态环境局出具《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古洁之源环保科技有限公司气化渣再利用处理项目(迁建)环境影响报告表》的批复》（鄂环审字〔2022〕271号），原建设单位搬迁至其他地点，本项目沿用4栋已建成并验收合格的厂房进行气化渣的处理工作，新建工程生产规模为年处理100万吨气化渣生产线，采用洗选工艺，生产碳粉20万吨/年、粗尾渣65万吨/年，粗尾渣收集后制作环保标准砖28000万块/年、细尾渣、底泥7.18万吨/年。主要建设内容包括：在原有气化渣洗选车间内新建集水渠、环保砖生产车间内新设2座用于储存水泥和煤灰的100吨全封闭筒仓、新建办公生活区、浓缩池、给排水系统等公用工程及环保工程。项目总投资500万元，其中环保投资41万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。合理选择机械设备，施工场地和运输道路采取洒水措施，施工场地边界设置围挡抑尘。施工期产生的废水和固体废物须集中收集后统一处置，不得外排。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。运营期颗粒物无组织大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2限制要求，筒仓有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1浓度限值要求，破碎、搅拌有组织排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2浓度限值要求。

3.严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。洗选废水经浓缩池沉淀后排入清水池全部回用，用于洒水抑尘用水、洗选循环水补水及环保砖用水，不外排。生活污水通过化粪池处理后定期拉运至乌审旗圣源水务有限责任公司污水处理厂处理。

4.采取妥善控制措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。粗尾渣全部用于环保砖生产、细尾渣收集后送中天合创渣场填埋处理，除尘灰经粉煤灰筒仓收集后回用，环保砖、尾渣破碎及搅拌工艺过程布袋除尘器收集的粉尘清理后回用于生产工序，不合格砖经收集后返回环保砖破碎工序后回用于生产工序，废机油及废油桶暂存于危废库内，交具有资质单位统一处理。生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一处置。

6.建设单位须严格按照《报告表》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）提出的要求对场区内区域采取分区防渗措施。原料库、生产车间、产品库、浓缩池、清水池为一般防渗区，危废库防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）进行建设；其它区域地面采取一般水泥硬化。

7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、本项目必须严格落实《报告表》中的运营要求，不得用于煤炭筛选，必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2024年7月2日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司。
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