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鄂尔多斯市生态环境局关于准格尔旗宝泰运输有限责任公司煤矸石拣选高岭土项目

环境影响报告表的批复

准格尔旗宝泰运输有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古新仕界项目管理有限公司编制的《准格尔旗宝泰运输有限责任公司煤矸石拣选高岭土项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

一、该项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，准格尔旗分局对你公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇友谊街道友谊工业园区。项目拟建煤矿剥离矸石拣选生产线1条，年拣选煤矿剥离矸石57万t，生产岩系高岭土22.0533万t/a，主要建设内容有2座全封闭储棚（1#全封闭储棚（已建成）、2#全封闭储棚）、1套筛分设备和1套破碎设备。全封闭储棚分为原料堆存区、生产区、高岭土堆存区和废矸石堆存区。项目总投资500万元，其中环保投资441.95万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期管理。施工场地四周设置围挡，定期进行洒水；施工废水经沉淀后回用于施工工序，生活污水经临时沉淀池沉淀后用于洒水降尘；合理安排施工时间，选取低噪声设备，对设备和车辆进行维护和养护；建筑垃圾综合利用，不能利用的外运至政府部门指定地点处置。生活垃圾由当地环卫部门统一处理。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料（煤矿剥离矸石）、岩系高岭土、废矸石堆存及转运过程产生的无组织粉尘的大气污染防治措施包括采用全封闭储棚、在储棚内安装雾炮抑尘设施，排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）煤炭贮存场所、煤矸石堆置场无组织排放限值要求。筛分破碎粉尘的大气污染防治措施为安装集尘罩收集并通过布袋除尘器处理，废气经21m高排气筒达标排放，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求。

3.强化废水处理与回用。生活污水全部排入化粪池内，定期进行拉运至准格尔旗泰禹污水处理厂处理，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后全部回用于车辆冲洗，不外排。

4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。生活垃圾由厂区内垃圾桶统一收集后，交由当地环卫部门处理。生产过程中产生的除尘灰掺入废矸石同沉淀池底泥一同返回准格尔旗华富煤炭有限责任公司煤矿回填处理。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。

6.采取妥善防渗措施。全封闭储棚地面进行简单防渗，采用混凝土硬化措施；沉淀池、化粪池进行一般防渗，防渗措施采用1.5mm厚HDPE膜+20cm防渗混凝土结构，渗透系数≤1×10-7cm/s。定期对项目区防渗及硬化措施进行检查，避免防渗层破损造成地下水及土壤污染。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                     鄂尔多斯市生态环境局

                             2024年7月3日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古新仕界项目管理有限公司。
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