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鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂托克旗振源煤焦销售有限公司

工程煤综合利用项目（技术升级改造）

环境影响报告表的批复
鄂托克旗振源煤焦销售有限公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境检测有限公司编制的《鄂托克旗振源煤焦销售有限公司工程煤综合利用项目（技术升级改造）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗振源煤焦销售有限公司工程煤综合利用项目工业广场内。2016年6月，原鄂托克旗环境保护局出具了《关于鄂托克旗振源煤焦销售有限公司工程煤综合利用项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字﹝2016﹞66号），建设一座120万吨/年跳汰排矸选煤厂。本次技改主要
将1#主车间（主厂房）的跳汰生产线进行停运，配置一套重介洗选深加工系统，用于精细化处理2#跳汰生产线产生的中煤及煤泥，总生产规模保持不变仍为120万吨/年。建设内容包括重介洗选加工系统、工程煤棚（占地面积为2700平方米）、受煤系统、中煤棚（占地面积为1600平方米）、带式输送机栈桥、甲醇锅炉等辅助设施及环保设施。项目总投资3000万元，环保投资735.3万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

三、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作。

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。甲醇锅炉产生的废气通过15米高排气筒排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关限值要求。通过采取全封闭及洒水抑尘等措施，确保颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关限值要求。

3.强化废水处理与回用。煤泥废水经浓缩+压滤处理后全部循环使用，不外排。地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗煤工序。生活污水经化粪池收集后拉运至市政污水处理厂处理。厂区地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 

5.落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对一般固废、危险废物进行处置。沉淀池底泥底泥掺入产品煤外售，煤矸石拉运至内蒙古裕兴矿业有限公司井下填充处理，不畅时外售综合利用，不得乱弃；废机油、废油桶暂存于现有危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处置。生活垃圾集中分类收集，委托环卫部门统一清运。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                                2024年7月8日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古腾烽环境检测有限公司。
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