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鄂尔多斯市生态环境局关于

大牛地气田DK13井区2024年开发

项目环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂：

你公司报送的由陕西徳让环境科技有限公司编制的《大牛地气田DK13井区2024年开发项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市乌审旗境内。本次针对DK13井区盒1、盒2和山2段储量控制程度较低、邻井产能较高的有利储量区，部署综合调整井34口（其中水平井28口、直井6口），新建19座井场（单井井场12座、双井井场3座、四井井场4座），水平井单井配产2.5-5.0万立方米/天，直井单井配产0.9-1.0万立方米/天，新建产能4.2×108立方米/年全部为弥补递减产能；新建采气管线53.66公里、注剂管线82.08公里，建设井场道路4.48公里；配套自控、通信、水保、消防等系统建设。截止目前，DK13井区天然气稳产产气量达到5.8×108立方米/年，本项目建成后短期内产能达10×108立方米/年。项目总投资5.52亿元，其中环保投资1626.5万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。控制井场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地；管线、道路施工过程将表层土、底层土分开堆放并采取挡护措施，在施工结束后分层回填；施工结束后立即进行生态治理恢复，在第一个播种季节进行生态恢复并尽快完成，撒播草种或种植沙柳等当地物种，尽快复垦并与周围生态景观协调一致。沙地地段配以树枝沙障、草方格等工程措施进行固沙。运营期加强对井场、管线、道路绿化植被的抚育工作，并定期采取补种等措施，使植被覆盖度不低于周边。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。施工期间配备洒水车进行洒水抑尘，大风天气停止施工作业，建筑材料的运输、堆放进行遮盖，限制车辆车速等；采用环保型燃油设备，定期对燃油机械设备进行维护；试气过程天然气采用点火的方式通过井场火炬燃烧排放；管线敷设过程中严格控制施工作业带，合理规划施工进度，及时开挖，及时回填，施工结束立即对管线进行植被恢复。运营期气田开发集输采用密闭流程，加强采气井密封系统，管线进站处设置自动截断阀；采用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等；采用优质管材并采用先进的焊接及施工技术。
3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。施工期钻井废水、洗井废水、压裂返排液循环使用不外排，作业完成后剩余废水须统一收集转运至有资质单位处置；生活污水收集后暂存于生活污水暂存罐，由施工单位委托第三方公司运至图克镇污水处理厂处理，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化用水的水质。运营期产生的气田采出水由管线输送至大牛地气田净化厂第二甲醇污水处理站、第三甲醇污水处理站进行处理，采出水处理后各项指标满足《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）和《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）中限值标准要求后回注地层。项目运营期井场建成运营后采用远程监控系统，无人值守，运营期井场、管线巡查人员依托现有工作人员，不增设管理人员，不新增生活污水。采取分区防渗措施，严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。
4.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作。加强施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间；加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。施工期各施工设备噪声昼间在50m处均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求，夜间在200m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。项目建成后主要是远程监控系统，通过选用低噪声设备等措施，降低影响。
5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。施工期废弃泥浆、钻井岩屑当分层收集、处理，属于第I类一般工业固体废物的可直接综合利用,属于第II类一般工业固体废物应当委托有资质单位处理为第I类一般工业固体废物后综合利用；不能回用的废弃泥浆（4002立方米）、岩屑（10271.8立方米）由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一交由资质单位处理；沾染有矿物油废防渗材料（8.1吨）、废机油(13.6吨)、废油桶（0.38吨）暂存于大牛地气田处理站危废暂存间内，最终交由有资质单位处理；未沾染废矿物油的废防渗材料完井收集后外售综合利用；生活垃圾暂存于施工场地内垃圾桶中，收集后交由当地环卫部门统一处理。运营期井场为无人值守，不新增生活垃圾；项目天然气井场供电设置风光互补电源系统，维护会产生少量废蓄电池，依托大牛地气田处理站危废暂存间暂存，定期交资质单位处置。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

6.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                                2024年7月9日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，陕西徳让环境科技有限公司。
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