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关于鄂尔多斯市星之火能源有限公司煤泥烘干项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市星之火能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《鄂尔多斯市星之火能源有限公司煤泥烘干项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

本项目位于鄂尔多斯蒙苏经济开发区圣圆煤化工基地汇能工业项目区，租用鄂尔多斯市泰鑫煤炭有限公司土地。建设一条30万吨/年的煤泥烘干生产线，煤泥来源于鄂尔多斯市隆顺矿业有限公司。建设内容包括储料棚、烘干车间、烘干煤泥产品棚及其他公辅、环保工程等。本项目总投资1000万元，其中环保投资76.5万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

2、大气污染防治措施。烘干废气采用“SNCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+双减法脱硫”处理后排放，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求；颗粒物、二氧化硫排放满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中限值要求。物料堆存于全封闭车间，并配备喷淋洒水装置，确保厂界颗粒物无组织排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关限值要求。
3、强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池收集后运至纳林陶亥镇污水处理厂处理。脱硫废水经沉淀池沉淀后循环利用，定期更换的脱硫废水用作热风炉拌灰。

4、通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
5、各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
6、建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年7月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古聚力山水环境检测有限公司。
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