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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市神北精煤运销有限公司煤矸石回收利用项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市神北精煤运销有限公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《鄂尔多斯市神北精煤运销有限公司煤矸石回收利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇毕鲁图村。在现有厂区内东侧及南侧利用部分原有建筑建设一条90万/年煤矸石综合利用的生产线，用于生产机制砂、石粉等。主要建设内容包括新建3000平方米全封闭生产车间1座（内设1台TDS16型智能干选机和1台制砂机）、1800平方米全封闭准备车间、5400平方米全封闭产品棚等配套的公用工程及环保设施等。项目总投资600万元，其中环保投资52万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。通过采取集气罩+布袋除尘器+20米排气筒排放措施，确保颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求。通过采取全封闭、雾炮抑尘等措施确保厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值要求。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用，生活污水经玻璃钢化粪池收集后由拉运至纳林陶亥镇淖尔壕移民村污水处理厂处理，初期雨水依托厂区内煤泥烘干项目雨水池收集沉淀后，用于厂区内洒水抑尘。
4.采取妥善控制措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行处置，除尘灰收集后外售综合利用。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目的原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。机制砂等产品应该符合相关产品质量标准要求后使用，不得乱弃。
6.5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、本项目必须严格落实《报告表》中的运营要求，不得用于煤炭筛选，必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2024年7月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局、市生态环境综合行政执法支队，内蒙古聚力山水环境检测有限公司。
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