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鄂尔多斯市生态环境局关于准格尔旗弘茂商贸有限责任公司塔拉壕煤矿煤泥干燥扩建项目环境影响报告表的批复

准格尔旗弘茂商贸有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古钜捷环保科技有限公司编制的《准格尔旗弘茂商贸有限责任公司塔拉壕煤矿煤泥干燥扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

一、2018年9月取得《鄂尔多斯市生态环境局关于准格尔旗弘茂商贸有限责任公司塔拉壕煤矿煤泥干燥项目环境影响报告表的批复》鄂环评字〔2018〕185号，2020年6月取得《鄂尔多斯市生态环境局关于准格尔旗弘茂商贸有限责任公司塔拉壕煤矿煤泥干燥项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的通知》鄂环监字〔2020〕25号。2022年5月取得《内蒙古自治区生态环境厅关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕矿井1000万吨/年改扩建项目环境影响报告书的批复》内环审〔2022〕10号，生产能力由600万吨/年核增至1000万吨/年。

该项目位于鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇准格尔旗弘茂商贸有限责任公司现有厂区内，占地6790平方米，未新增占地。本次扩建工程将原车间内备用煤泥干燥生产线转为正式生产线，项目工艺流程不变，不新增员工。结合项目实际情况，车间内2条煤泥烘干生产线同时运行，对2条生产线的烟气处理系统均增加SNCR脱硝处理设施。扩建完后，煤泥烘干处理能力由30万t/a增加到60万t/a。项目总投资21万元，全部为环保投资。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。燃烧炉、干燥机产生的烟气在经SNCR脱硝+旋风除尘+喷淋水幕+单碱法(湿法石灰石法)进行脱硫，最终由27m高烟囱排放。颗粒物、SO2排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)。NOx排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准限值要求。装卸料过程产生的无组织颗粒物，全封闭原料库暂存采取雾炮喷淋抑尘措施，厂界无组织颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5煤炭工业无组织排放限值要求。
2.强化废水处理与回用。脱硫废水送洗煤厂浓缩机处理，上清液返回本项目的脱硫系统，循环使用，不外排。生活污水依托伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕矿井现有污水处理站处理。
3.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。除尘灰并入产品一并外售处理。燃烧炉炉渣集中收集后拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司进行填埋处理。生活垃圾其处置按原处置方式一致，与伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕矿井生活垃圾一并处理。废油桶和废机油其处置按原处置方式一致，伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕矿统一负责全厂设备维修、保养，产生的危险废物由塔拉壕煤矿进行统一处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                     鄂尔多斯市生态环境局

                             2024年7月22日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古钜捷环保科技有限公司。
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