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鄂尔多斯市生态环境局

关于中天合创绿色降碳升级改造项目

环境影响报告书的批复
中天合创能源有限责任公司：

你公司报送的由北京飞燕石化环保科技发展有限公司编制的《中天合创绿色降碳升级改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

中天合创绿色降碳升级改造项目位于内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区图克工业项目区。

原环境保护部于2010年7月对《鄂尔多斯市300万吨/年二甲醚项目（煤化工部分）环境影响报告书》进行了批复（环审〔2010〕233号），主体工程为300万吨/年的二甲醚装置及配套的420万吨/年中间产品甲醇装置；该项目建设过程中取消了二甲醚装置建设，仅建设了360万吨/年煤制甲醇装置。2016年11月，原鄂尔多斯市环境保护局对《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目甲醇制烯烃工程环境影响报告书》进行了批复（鄂环评字〔2016〕136号），主要建设内容为2×180万吨/年甲醇制烯烃装置。2019年，建设单位组织进行了煤制甲醇、甲醇制烯烃工程竣工环境保护验收。

2023年8月，鄂尔多斯市生态环境局对《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目（煤化工部分）环境影响后评价报告》进行了备案登记（鄂环后评价备案〔2023〕4号）。
本次改扩建对现有装置挖潜增效和耦合绿氢、绿氧改造，新建50万立方米/天LNG装置、30万吨/年醋酸装置、20万吨/年醋酸乙烯装置、11万吨/年EVA装置（原釜式聚乙烯改造）、4×3万吨/年VAE装置以及配套的公用工程、辅助生产设施及环保工程（对现有污水处理站、废水回用系统、高含盐水处理系统进行扩建/新建）等。项目总投资612267万元，其中环保投资8382万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。但由于厂区近三年地下水自行监测结果中部分监测因子存在超《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值情况，按照建设单位、园区管委会、乌审旗人民政府出具的承诺报告，建设单位应尽快完善污染源调查并在2025年6月底前完成厂区地下水自行监测超标问题的整改，否则将停止新建项目。
二、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，建筑材料定点堆放，并采取防尘抑尘措施，施工场地和车辆过往的道路采取洒水措施；合理安排施工时间，合理布置施工场地，采用低噪声设备，运输车辆减速禁鸣；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.大气污染防治措施。运营期新增废气主要包括醋酸乙烯装置废气、VAE装置废气、EVA装置废气、储运系统废气及扩建污水处理站废气等。醋酸乙烯装置废气全部送新建TO炉焚烧处置；VAE装置投料废气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5限值，VAE装置其余废气均送新建TO炉焚烧处置；EVA装置压缩单元收集的泄漏气、脱气料仓排放气、醋酸乙烯回收塔顶气、干燥塔再生废气送现有酸性气火炬，EVA装置离心干燥机风机排放气送现有RTO焚烧处置，脱气料仓排放气送新建RTO炉焚烧处置，RTO炉设置低氮燃烧器，颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5限值；储运系统系统废气送新建TO炉焚烧处置；新建TO炉设置低氮燃烧器并采用SCR脱硝，颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二噁英类可满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3限值要求，非甲烷总烃可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5限值，氨逃逸可满足参照标准《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562-2010）相关规定。扩建污水处理站废气依托现有污水处理站生物滤床脱臭系统，氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）。

运行期装置区的无组织排放主要来自工艺过程中物料的“跑、冒、滴、漏”等。通过阀门、密封件等均采用密封性能好的设备；实施泄漏检测和修复制度；醋酸、醋酸乙烯罐采用拱顶罐+氮封的形式；低浓度丙酸罐和乙醛罐为卧罐+氮封形式等。无组织硫化氢、氨和臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界标准值；非甲烷总烃和颗粒物排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7浓度限值；甲醇排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2厂界浓度限值。
3.水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。VAE装置废水经预处理后，与其余废水一并送厂区污水处理场进行处理，污水处理场出水与化学水系统新增排污水、循环水系统新增排污水一同进入生产废水回用系统进行处理，达到《工业循环冷却水处理规范》（GB50050-2017）及《石油化工给水排水水质标准》（SH/T3099-2021）标准后，供化学水处理、循环水系统补水回用。本次在现有污水处理站基础上扩建一座325立方米/小时的污水处理设施，处理工艺为改良型两级A/O+MBR；新建一座废水回用处理装置，设计能力400立方米/小时，采用“高密度沉淀池+V型滤池+树脂软化+超滤（UF）+反渗透（RO）+高密度沉淀池+浸没式超滤+高级氧化+树脂软化+高压反渗透”的处理工艺；新建一座高含盐废水处理装置，设计规模40立方米/小时，采用“预处理单元（高密度沉淀池+浸没式超滤+树脂软化）+纳滤系统+RO浓缩系统+分质结晶干燥系统”的工艺。
4.严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。
6.固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

7.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局及内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                               2024年7月22日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，北京飞燕石化环保科技发展有限公司。
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