












鄂环审字〔2024〕132号

鄂尔多斯市生态环境局关于
鄂尔多斯市康君嘉商贸有限责任公司煤矸石提取高岭土技改项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市康君嘉商贸有限责任公司：
你公司报送的由内蒙古碳资产节能环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市康君嘉商贸有限责任公司煤矸石提取高岭土技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
1、 [bookmark: _GoBack]该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇强胜电石厂院内。2022年7月，鄂尔多斯市生态环境局出具《关于鄂尔多斯市康君嘉商贸有限责任公司煤矸石提取高岭土技改项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2022〕227号），通过人工+机选方式年处理煤矸石30万吨，生产高岭土15万吨。本次技改主要在处理总规模保持不变情况下，对厂区现有生产车间进行全封闭改造，增加一条高岭土筛选生产线替代原先人工筛选，同时扩建现有原料棚，并建设配套的公辅工程及环保工程。项目总投资1200万元，其中环保投资361万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理。施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；加强施工车辆运输管理；加强对施工机械及车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。破碎粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后废气由15米排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中排放限值要求。装卸储存粉尘、干选筛分粉尘通过采取全封闭厂房+雾炮降尘等措施，无组织废气排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中排放限值要求。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。
3.严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。煤泥带出水经浓缩池浓缩后全部回用于跳汰分选工序，剩余部分进入循环水池循环利用，不外排；生活污水排入一体化污水处理设备处理，须满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中绿化用水标准限值要求后用于厂内绿化降尘，不外排。
4.采取妥善控制措施。通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5.妥善处理各类固体废弃物。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作，一般固体废物应立足于综合利用，无法综合利用的废煤矸石由汽车拉运至内蒙古生力资源集团富能有限责任公司指定地点进行填埋；废机油、废机油桶、含油废抹布、含油废手套暂存于危废暂存库内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集至垃圾桶后，定期由环卫部门清运处置。
6.建设单位须严格落实《报告表》中工艺要求，不得擅自改变跳汰洗选工艺用途，用于煤炭等物质的洗选，不得擅自增加处置规模。强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、本项目必须严格落实《报告表》中的运营要求，不得用于煤炭筛选，必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局
                            2024年7月23日







抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古碳资产节能环保科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                      2024年7月23日印发
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