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鄂尔多斯市生态环境局关于杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程（塔然高勒乌定布拉格生活垃圾填埋场）项目环境影响

报告书的批复

杭锦旗住房和城乡建设局：

你单位报送的由内蒙古乐洁绿色生态环境科技有限公司编制的《杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程（塔然高勒乌定布拉格生活垃圾填埋场）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程（塔然高勒乌定布拉格生活垃圾填埋场）项目（以下称本项目）位于内蒙古鄂尔多斯杭锦旗独贵塔拉镇乌定布拉格村，建设一座日处理生活垃圾12.5吨的生活垃圾无害化（卫生）填埋场，设计库区容量13.8万m3。填埋场占地面积2.5229hm2，库区占地面积1.956hm2，填埋区分为生活垃圾填埋场I区和固化飞灰填埋II区。生活垃圾填埋场I区占地面积1.735hm2，固化飞灰填埋II区位于生活垃圾填埋场东侧角落，占地面积0.22hm2，分区坝占库区面积0.0467hm2，坝轴线71.75m，坝高4.36m。本项目设计使用年限20年(2024年-2043年)，主要建设内容包括填埋区、防渗系统、渗滤液收集处理系统、填埋气体导排系统、雨洪导排系统、场区道路、管理区等。本项目总投资1028.07万元，其中环保投资597.18万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。生态环境保护及恢复措施包括：施工期对表土进行单独剥离，堆存于临时表土堆场，表土堆场坡脚设置土袋挡墙，并用防风抑尘网苫盖。表土堆场周边设置截排水沟防止土方流失。本项目填埋作业完成后，最终形成5个台阶面，台阶面高度为3m，台阶面宽度为3m，台阶面之间边坡坡度为1：3，堆体顶部为5-6.8%的排水缓坡。封场后填埋区台阶面积共计2.9996hm2，边坡及顶坡面积0.7782hm2。边坡以种植牧草为主，在填埋场边坡及顶破设置1×1m的沙柳网格，沙柳网格内种植羊草。台阶平台种植柠条锦鸡儿，每公顷45kg，播种方式为撒播，播深2-3cm。植被恢复后，植被盖度应达到45%，植被恢复面积达到3.7778hm2。

封场后应继续开展场地维护、污染治理设施的运行和监测：渗滤液处理站应继续运行并开展监测，直至渗滤液中污染物浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008）表2中的限值时为止；渗滤液调节池及处理站臭气处理系统继续运行。当监测结果表明，调节池下风向臭气浓度不超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1中二级新扩改建标准时，方可停止运行；继续对填埋气导排管出口和填埋区四周的甲烷浓度进行监测。当确定垃圾已基本稳定，气量很低时，经主管部门认可方可取消对填埋气的监测；继续按要求开展地下水跟踪监测，直至渗滤液处理站停止运行；封场后，每年开展一次地面沉降监测，监测地面沉降直至封场管理结束。
2.严格落实《报告书》提出的大气污染防治措施。本项目施工期废气主要为表土剥离扬尘、机械尾气、施工运输扬尘等。施工期污染防治措施包括：垃圾填埋场施工场地出口设置冲洗装置、施工现场设置全封闭围挡墙、施工现场道路地面进行硬化、渣土运输车辆采取密闭措施；施工场地、运输道路定时洒水抑尘，作业场地保持一定湿度；施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应当采取密闭存储、防尘布遮盖等防尘措施；运输车辆加盖苫布，加强对车辆的检修和维护，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

   本项目垃圾填埋场运营期废气主要是垃圾填埋气体、渗滤液处理站恶臭气体、垃圾填埋作业产生的粉尘、垃圾运输过程中产生的扬尘及填埋作业机械车辆尾气等。报告书提出的运营期采取的污染防治措施包括：安装垂直导气管，导气管四周设石笼透气层。导气系统的铺设随着填埋作业面逐层上升而逐段加高的，导气管最大高度为露出封场顶面1.0m以上，且在导气管顶端设置三通导管，防止杂物落入影响气体导排。初期库底铺设导气石笼10个，随着垃圾堆体的提升，在后期运行过程中，逐渐建设边坡处的导气石笼。填埋废气采用石笼导排系统进行收集，采用被动导排导气井进行气体的导排。导气系统顶端设置燃烧器，当甲烷浓度超过5%时，点燃导气系统顶端燃烧器燃烧后排放；渗滤液调节池采取加盖密封，渗滤液调节池、渗滤液处理系统恶臭气体采用负压吸附+二级活性炭吸附装置过滤净化后，有一根15m高排气筒排放。氨、硫化氢有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；在库区四周设置长750m、高3.5m防护围栏，防治垃圾飞扬；垃圾运输车为专用压缩式封闭运输车，填埋区应配备洒水车，对扬尘较大的道路和作业区进行洒水抑尘；分区填埋，及时覆盖，每天按时对作业单元喷洒除臭剂、杀菌剂、防腐剂减少恶臭气体产生；同时在填埋库区周围种植10m宽绿化带。本项目厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，氨、硫化氢恶臭污染物厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值，作业面甲烷体积分数满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）相关要求。
3.强化废水处理与回用。本项目施工期废水主要为施工机械车辆冲洗废水和施工人员生活污水。本项目不设施工营地，施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。施工机械车辆冲洗废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于拌合用水，不外排。运营期废水主要为生活垃圾填埋区产生的垃圾渗滤液、车辆冲洗废水和生活污水。运营期水污染防治措施包括：垃圾渗滤液、车辆冲洗废水和生活污水均收集至渗滤液调节池，经渗滤液处理站处理后清水回用用于厂区绿化、抑尘，浓液回喷填埋场，不外排。在填埋场环库区修建截水沟，截水沟位于库区终端锚固平台外侧，可有效地防止库区外雨水进入填埋库区。截水沟按重现期50年进行设计，100年校核。
本项目建有350立方米渗滤液调节池一座，配套建有渗滤液处理站，处理规模为10m3/d，处理工艺为“预处理+两级DTRO+脱气塔+清水池（消毒）”工艺。渗滤液处理站出水水质满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2渗滤液的水污染排放浓度限值和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化用水水质标准后，回用用于厂区绿化、抑尘。渗滤液处理系统浓缩液产生量为处理规模的30%，约1.2m3/d，全部由罐车拉运回喷填埋场。渗滤液处理站出水口安装在线监控设备，并与我局在线监控中心联网。采取防渗措施，认真落实《报告书》中提出的地下水和土壤环境保护措施。建设单位应严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）的要求落实地下水及土壤跟踪监测，并做好台账记录。
4.应采取妥善控制措施。本项目施工期、运营期噪声主要为机械噪声和交通噪声。噪声污染防治措施包括：合理安排作业时间，夜间不作业；加强对机械的维护保养，加强设备管理，控制车辆行驶速度；在库区周围种植10m宽的绿化带，种植高大乔木、灌木丛等，形成高度不同、树种不同的绿化带，起到隔声降噪的作用等。厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。危废暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设和管理。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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