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鄂尔多斯市生态环境局关于长庆油田分公司苏里格气田第四采气厂2024年产能建设项目

环境影响报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采气厂：

你公司报送的由陕西德环和润环保科技有限公司编制的《长庆油田分公司苏里格气田第四采气厂2024年产能建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗、鄂托克旗和鄂托克前旗境内。主要新增钻井139口(直井133口、水平井6口)；确定井场46座；拟对苏6-1集气站、苏6-2集气站、苏6-4集气站、苏6-5集气站、苏6-6集气站、苏6-7集气站、苏6-8集气站、苏36-1集气站、苏东41-1集气站、苏东41-2集气站和苏东41-3集气站共11座集气站进行站内老旧设备更换以及改扩建。采气管线78.728km，采出水管线45.738km，单井及井丛井场道路共计14.08km。同时配套建设辅助、储运、环保工程等配套工程。总投资135116万元，其中环保投资1556万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。利用麦草等设草方格沙障；沙障内栽植灌木，撒播草籽等恢复施工破坏的天然植被。严格限定施工区域，少占用基本草原。施工结束后立即恢复草原植被；采取相应预防措施，保障草原植被恢复。公益林实行“总量控制、区域稳定、动态管理、增减平衡”的管理机制，要求建设单位对所占公益林实施占补平衡；严格按照划定的施工场界界限施工建设，施工完毕后及时进行复植及绿化；加强对施工人员的管理和教育注意对林地的保护，严禁施工人员和设备超界破坏林地。运营期对井场、管线和道路工程等临时占地以及道路两侧恢复的植被进行抚育、补种，提高植被覆盖率；加强生态环境的监测与评估。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。采用节能环保型柴油发电机，减少污染物排放对环境空气的影响，井场钻井完成后的试产作业中排放的天然气采用天然气试气回收工艺对放喷废气处理后进行回收，未回收的天然气通过井场移动式放空火炬燃烧排放。对施工扬尘采取覆盖、洒水等措施。天然气运营期的采气、集输、处理、外输等采用全密闭生产工艺，对苏东41-3集气站、苏6-2集气站、苏6-5集气站和苏6-8集气站的埋地采出液储罐拆除，新建地上全密闭采出液缓冲罐，并新建闪蒸气回收装置回收采出液缓冲罐闪蒸气，并对苏东41-3集气站建设1套三甘醇脱水撬尾气回收装置回收三甘醇脱水撬尾气，回收的尾气进入新建的闪蒸气回收装置回收，减少非甲烷总烃和硫化氢无组织排放。运营期集气站厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）边界污染物控制要求；硫化氢浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新改扩建标准。
3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。井场施工期生活污水经生活污水暂存罐储存后，定期送市政污水处理厂统一处理。钻井废水经泥浆不落地处理装置处理后重复利用，钻井结束后产生的钻井废水拉运至下一个井场回用，最终剩余无法回用部分交由有处理资质的气田废弃物处理厂处置，不外排。压裂返排液收集后处理后回用无法回用的定期送有资质的气田废弃物处理厂集中处理，不外排。管线工程和集气站改扩建工程生活污水均依托就近生活保障点现有生活污水处理设施处置，排入化粪池处理后拉运至当地市政污水处理厂统一处理。

运营期天然气开采中的气田水随天然气进入集气站分离，在采出水罐存储，由采出水管道输送至苏里格气田第一、二、三、四天然气处理厂处理，满足《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）和《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）水质要求后回注井回注。定期对站场设备设施进行检查，杜绝跑冒滴漏的发生。集气站以及井场进行分区防渗，设备设施采取相应的防渗措施，防止土壤环境污染。严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤环境保护措施，并按要求监测。
4.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作。施工场地避开声环境敏感点，避免噪声扰民现象。选用低噪声机械设备，降低设备声级。合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度，尽量避开附近村民休息时间。

运营期选用低噪声设备、加装基础减振、消声器等控制措施，合理布局。改造后站场厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。钻井过程中产生的泥浆、岩屑等工业固体废物应当分层收集、处理。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗各分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗各分局负责各自区域内该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                                2024年7月30日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、鄂托克旗分局、鄂托克前旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，陕西德环和润环保科技有限公司。
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